품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 상아아파트2차 주택재건축 정비사업                         점검일 : 2021.5.11. ~ 5.12.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
3.책임과 권한	․ 각 조직원의 업무분장 실시 여부	◦ 품질담당자의 업무중 일부 모호하게 업무분장이 되어 있는 부분이 있으므로, 업무분장을 재시행하여 현장 내의 개개인에 대한 책임 및 권한을 명확히 설정하기 바람.
17. 식별 및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행여부	◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수 시 송장(거래명세서)에 성명으로 기재하고 서명을 하시기 바람.
27.기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 펜트하우스 세탁실에 단차이 부분 타일의 옆면 색이 보이지 않는 방안을 강구하기 바람. ◦ 1층 엘리베이터 입구의 석재가 하부는 각이 져있고, 상부판과 만나는 부분의(코너 부위) 석재 면처리가 미흡한 부분이 있으므로 해당 부분 석재 면처리를 하기 바람. ◦ 지하1층 램프 시작 부분에 턱이 없어 기습 폭우 시 우수가 지하주차장으로 유입 될 우려가 있으므로, 트렌치 주변 레벨을 일부 높이는 방안 등을 강구하기 바람. ◦ 시그니쳐가든1의 소나무, 공작단풍의 뿌리분 측면 토사가 유출되지 않도록 보강하기 바람(열주 옆 소나무 뿌리분 측면 토사유출에 유의) ◦ 8번 게이트 경비실 주변과 같이 대형목, 중형목이 인접 식재된 경우 중형목 뿌리가 심식되지 않도록 유의 바람. ◦ 테라스가든 조형 소나무의 경우 지주목을 영구적으로 설치해야 할 것인 바, 지주목을 영구시설로 디자인하여 설치하기 바람.
※ 본 점검결과는“상아아파트2차 주택재건축 정비사업 시공자인 삼성물산(주)과 감리자인 (주)희림종합건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.