품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 아현2구역 주택재건축정비사업(현산)                           점검일 : 2021.7.29.~7.30.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2.품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련 전직원의 동기부여 여부	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람.
18.기자재 및 공사 목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 보관자재점검은 현장에 반입된 자재가 보관 및 취급 특성에 맞게 관리되어 사용 시 기능이 저해하거나 망실 또는 분실되지 않았는가를 확인하는 점검으로, 공사현장의 모든 자재를 포함하고 자재별 특성에 맞게 점검표를 작성하여 점검을 시행하기 바람.(현장소장의 결재를 받아 누적 관리)
27.기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 반입자재를 받침대로 사용하고 있어, 안전 및 품질저하를 초래하고 있으므로 안전받침대를 제작 설치 후 사용바람. ◦ 1.0B 벽돌 쌓기는 길이 쌓기, 마무리 쌓기를 번갈아 가면서 시행 바람. ◦ 결속선이 콘크리트 외부로 돌출 시 철근콘크리트의 부동태막을 손상시키므로 내부로 처리하기 바람. ◦ 콘크리트는 열관류율의 값에 무관하므로, 단열재의 콘크리트 페이스트는 제거 바람. ◦ 단열재(PF보드) 하부 이음부위에 미충진 및 일부 파손이 있으므로, 테이핑 처리 및 홈충진, 파손부위 보수조치를 요함. ◦ 단열재(PF보드) 하부 일부 오염 부위가 있으므로, 시멘트 페이스트 오염부위는 제거 바람. ◦ 지하층 구조물에 설치된 필러서포트 상·하부에 일부 받침판이 누락 되어 있으므로, 서포트 받침판을 보완 바람. ◦ 계단 난간 시설물 마구리 캡이 일부 누락되어 있으므로, 보완 조치 바람. ◦ 지하층 집수정 주변 안전조치가 미흡하므로, 난간 등을 설치하여 안전조치를 하기 바람.
※ 본 점검결과는“아현2구역 주택재건축정비사업 시공자인 HDC현대산업개발(주)과 감리자인 ㈜신화엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.