품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 태릉 해링턴 플레이스 신축공사                                 점검일 : 2021.4.8. ~ 4.9.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2.품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련 전직원의 동기부여 여부	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람.
4.문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품질관리계획서 개정 등으로 인하여 문서의 효력이 상실된 구문서는 폐기 또는 식별관리하고, 배포현황을 기록하기 바람.
6.자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의 적정 확보 및 유지 여부	◦ 기반구조관리상태 점검에 대한 계획이 누락 되어 있으니, 점검 주기를 포함하여 품질관리계획서에 추가하기 바람.
10.교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 2021년도 교육훈련계획이 미수립되어 있으니, 교육훈련운영기준에 따라 교육대상자를 기준으로 직무교육, 협력업체교육, 공통교육으로 구분하여 교육계획을 작성하고 소장 결재를 득하여 운영하기 바람.
19.검사장비,측정장비 및 시험장비의 관리	․ 검사장비, 측정장비 및 시험장비 확보, 교정검사 실시 및 교정상태의 식별 여부	◦ 검사장비, 측정장비, 시험장비의 반출 시에는 검교정관리대장에 반출일자 및 반출사유 등을 기재하고, 감리자의 확인을 받아 관리하기 바람.
27.기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 철재 창호 하부 사춤 요망. ◦ 옥상 천정 거실 단열재가 파손되어 있으므로 보수 바람. ◦ 골조벽과 석고보드간 단차가 발생되어 있어 평활도 유지를 위하여 보수 바람. ◦ 주방 창문 상부 석고보드 일부 파손으로 보수 바람. ◦ 천정 우수 배관 콘크리트 잔여물 제거 바람. ◦ 정화조 맨홀에서 냄새가 누설 될 우려가 있으므로, 고무 패킹 등을 설치하여 냄새가 새지 않도록 조치 바람. ◦ 소화전이 차량으로 인해 손상 될 우려가 있으므로 보호조치 바람. ◦ 급수펌프의 수격 방지기는 수격의 염려가 없으므로 설치하지 않기 바람.
※ 본 점검결과는“태릉 해링턴 플레이스 신축공사 시공자인 효성중공업(주)과 감리자인 (주)희림종합건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.