품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 돈의문 3구역 재개발사업                               점검일 : 2019. 7. 9. ~ 7. 10.

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여를 위한 동기부여 여부	◦ 품질방침 및 품질목표를 사무실 및 현장에 있는 모든 직원이 볼 수 있도록 사무실 및 회의실 뿐만아니라 안전교육장 등에도 게시하시기 바람.	시정 검토
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품질관리계획을 개정시 구문서와 신문서가 혼재되지 않아야 하므로 효력을 상실한 구문서가 폐기 또는 식별관리 될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하거나 배포대장에 회수사항 추가하여 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
11. 의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내,외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 외국인 근로자에게 작업지시 사항, 교육, 작업장에서의 안전사고 예방 등 전달방법 체계를 갖출 수 있는 의사소통 관리 기준표를 추가로 작성하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 합벽 콘크리트 타설시 EZ FRAME 철판 하부의 콘크리트 침하시 상․하 벽체의 콘크리트 일체성이 결여되므로 타설시 침하에 대한 대책을 강구하여 타설할 것. ◦ 이음철근에 콘크리트 PASTE가 청소되지 않고 타설할 경우 이음부착강도가 감소되므로 PASTE를 제거하고 후순위 콘크리트를 타설하도록 할 것 ◦ SLAB위 철근 등 자재 집중적치 지양(SLAB 피로누적시 균열발생 우려) ◦ 벽체(Con’c면) 몰딩 설치시 일직선을 유지하기 위해 과도한 고정 지양(사전교육실시 철저) ◦ 실내 커텐박스 설치시 무용접 시공(유리면 불똥 비산에 따른 오염방지) ◦ 옥상 단열방수후 무근 Con’c 타설시 철저한 구배관리(放水로 防水 유도) ◦ up-up공사에서 신구 Con’c 연결타설시 Bleeding에 의한 침하를 방지하기 위해 철저한 다짐과 Slump 조절 (우수사례) ◦ 단열재 일체형 Phenolic foam Duct의(공장제작) 사용으로 현장폐기물 감소 및 공정단축 유도	시정 검토

※ 본 점검결과는“돈의문 3구역 재개발사업”의 시공자인 효성중공업(주)와 감리자인 ㈜신한종합건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.