품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 여의도동31번지 복합시설 신축공사                        점검일 : 2020.11.17.~11.18.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
6. 자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의 적정확보 및 유지 여부	◦ 기반구조 관리상태 점검표는 공사수행(품질활동)을 위한 기반구조와 작업환경이 적절하게 관리되고 있는지를 사전에 점검하는 사항으로, 점검취지에 맞게 반기별(반기 초) 1회 이상 점검하고 점검표를 작성 기록관리 하시기 바람. (2020년도 하반기 미실시)
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경담당은 매일 환경점검을 실시 작성하여 소장결재를 득하고 일일 환경점검표와는 별도로 매주 일일 점검사항에 대하여 주간단위로 환경영향 조사보고서를 작성, 감리의 확인을 받아 기록관리 하시기 바람. (대기, 수질, 소음, 진동, 폐기물 분야 등)
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ CFT H-Column 연결부위 End Top 설치 후 개선 용접부분에 대하여 UT 전수검사를 실시하시기 바람. ◦ H-Pile Stud-Bolt(수직부) CO2 용접 후 굴곡검사를 실시하시기 바람. ◦ 지하 터파기 PRD 좌굴 계산하여 한계치 이상 굴토 방지하시기 바람. < 시공 우수사례 > ◦ S/W 연결철골 누수 시 내부침투 방지용 물 끊기 설치 우수. ◦ Soil-nail Wale 뒷채움 우수. ◦ 천단부 우수처리용 트렌치 설치 우수. ◦ 철골 안전 난간대 설치 우수.
※ 본 점검결과는 “여의도동31번지 복합시설 신축공사”의 시공자인 GS건설㈜ 와 감리자인 ㈜아이티엠코퍼레이션에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.