품질관리 적절성 확인 점검 조치결과 검토의견

공사명 : 마포로1구역 제28,29지구 도시정비형 재개발사업

점검항목	점 검 결 과	조치결과 (시공사 조치 내용)	검토의견
3. 책임과 권한	◦ 업무분장에 누락 된 직원(강** 등)은 즉시 업무분장을 실시하고 현장 책임자로부터 결재를 득하고 문서화하기 바람. (업무분장 날짜를 반듯이 기록하여 누적 관리)	업무분장을 개인별로 작성하여 책임과 권한을 부여	품질관리자 강경* 업무 분장이 누락되었으니 추가하기 바람
4. 문서관리	◦ 건설공사 품질관리 업무지침 별지 제1호 서식의 품질관리계획서 검토․승인서에 따라 작성 후 인·허기관의 장에게 제출하여 인·허가 기관의 장이 심사한 결과를 서면으로 받으시기 바람. (건설기술진흥법시행령 제90조(품질관리계획등의 수립절차))	품질관리계획서 검토승인 인허가기관장 의결과 회신 받음	인허가기관 회신 공문 첨부 바람.
6. 자원관리	◦ 품질관리자(강**,김**)는 한국건설기술인협회 당해 현장으로 신고하고 담당업무 시공은 품질관리로 전문분야 토목시공·건축시공은 건축품질관리로 변경 신고하기 바람.	품질관리자 교육 이수하도록 독려	품질관리자 김준*는 조치결과 제출자료에 토목시공으로 되어있어 품질관리로 조속한 변경 조치가 요구됨.(한국건설기술인 협회 변경신고 조치)
	◦ 건설업자에게 소속되어 최초로 품질관리 업무를 수행하려는 건설기술자(강**,김**)는 최초교육으로 교육·훈련시간 35시간 이상의 교육을 이수하여야 함.(건진법 시행령 별표3)		품질관리자 강경*은 품질관리자 업무를 수행하기 위해서는 반듯이 교육 이수 하여야 함. (제출자료 미 이수)
12. 기자재 구매관리	◦ 기자재수급계획서는 자재규격별로 구분하여 월별 계획물량/실적물량을 관리하기 바람.	자재 규격별로 구분하여 월별계획/실적관리	월별 계획물량만 있고 실적물량이 기록이 안되어 있음. (실적관리 요망)
18.기자재 및 공사 목적물의 보존관리	◦ 콘크리트 구조물 균열은 점검 주기에 따라 점검을 실시하고 지정된 양식을 사용하여 기록 관리하기 바람	콘크리트구조물 균열관리 작성관리	균열관리대장 양식만 제출 됨. (균열관리 계획에 따른 점검 실적을 기록하기 바람)
21. 불일치 공사의 관리	◦ 부적합 공사에 대한 문서화 미흡하니 보완 바람. (시공 및 자재 부적합 보고서 실적 관리 요망)	부적합공사 시공 및 자재 부적합 보고서 작성	자재(레미콘)에 대한 실적만 있고 시공에 대한 실적이 없으니 시공 부적합 실적 작성하고 부적합 관리대장 제출 요망.
27. 기타 (현장시공등 기타)	◦ 계단실 벽의 흘러나온 콘크리트 제거 후 시공 바람.	사진	조치결과 사진 첨부
	◦ 벽체 수평 콘크리트 이어치기 부분은 청소 후 시공 바람.
	◦ 계단실 끊어치기 면정리(콘크리트 면) 바람.
	◦ 기둥철근 콘크리트 잔재 미처리 부분 처리 바람.
	◦ 철근 마구리면 스페이서 설치 바람.
	◦ 계단실 벽체 재료분리(콘크리트 면) 부분 처리 바람.
	◦ 시스템 동바리 구간 통행 유도로 설치 필요(추가 설치)