품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 마포프레스티지자이 신축공사(염리3)                           점검일 : 2020.10.13.~14.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람.
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람.
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	◦ 공장검사에 대한 계획대비 실적관리가 누락되지 않게 기록 관리 바람. (2020년 실적관리 미흡)
21. 부적합 공사의 관리	․ 부적합 공사(자재 포함), 하자발생에 대한 발주자(감리자)와의 처리방법 협의 및 이행의 적정성	◦ 최근 부적합 내용에 대한 문서화가 미흡하니 보완 바람. (특히 시공 상태 부적합 내용에 대한 실적관리 철저)
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 상가화장실 외벽 조적공사(cement brick) Cutting 후 주름관 설치부분 METAL LATH 또는 FABRIC 붙이고 미장실시 요망. ◦ 상가 화장실 벽타일 코너 부분 이격 유지 후 CAULKING 처리 요망. ◦ 일부 세대 화장실 천정 속 청소 및 잔여물 제거 요망. ◦ 지하4층 물탱크실 보행자 동선 개선 요함.(CATWAILK설치) ◦ 옥상 누름 콘크리트 균열 보수 및 파라펫 이음부 보호재 제거 후 코킹 시공 바람.(향후 방수층 손상 예방) ◦ 세대내 방통미장 균열은 추후 마루판 변색 우려가 있으니 적정 재료로 보수 바람. ◦ 기계실 집수정 주변은 덮게 등 안전시설을 설치하여 안전사고 예방.
※ 본 점검결과는“마포프레스티지자이 신축공사(염리3)”의 시공자인 GS건설(주)과 감리자인 ㈜행림종합건축에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.