품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 일원현대아파트 재건축 정비사업                           점검일 : 2018.05.15.~16

점검항목	점검사항	점검결과	판정
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여을 위한 동기부여 여부	◦ “품질방침 및 품질목표”에 대하여 전 직원(기능공 포함)에게 주기적 교육을 통해 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람. (최근 교육실적 없음)	시정 검토
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	◦ 공장검사계획은 부대토목 자재가 누락되었으니 보완 수립하기 바람	시정 검토
23. 시정조치 및 예방조치	․ 품질관리계획 운영과 관련하여 취해진 시정조치 및 예방조치의 적절성	◦ 시정조치 및 예방조치 실적관리가 필요함.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 건축구조물에 인접한 옥상 Drain은 건축구조물에 우수흐름이 접하지 않도록 드레인 주변에 Slope를 고려한 옥상 슬래브 마감시공을 할 것 ◦ 주차장 바닥 누름 콘크리트 공사에서 슬래브 콘크리트 판이 4m이상인 경우 콘크리트 바닥판 연결 타설을 할 때 con’c slave의 key joint를 설치하여 연속이음 콘크리트 슬래브 공사를 할 것. (최응규 위원) ◦ 벽체 관통부위의 배관 주위를 몰탈로 사춤하여 배관보호 빛 부실시공 방지 ◦ 배관 용접 후 즉시 방청 도장하여 산화부식 발생을 방지하여 배관 내 누수 발생의 원인 제거요망. (박종환 위원) ◦ 지하주차장 우수로 인한 흙탕물이 고여 있어 근로자 및 현장관계자의 작업환경을 저해함으로 조속히 처리요망. ◦ 조적 쌓기부분 시공 상태가 미흡하니 조치 요망. ◦ 옥상 출입구 캐노피 하단 물끊기 홈을 조정하여 강우시 우수가 벽면을 타고 흘러내리지 않게 조치 요망. (품질시험소)	시정 검토
※ 본 점검결과는“일원현대아파트 재건축 정비사업”의 시공자인 삼성물산(주)과 감리자인 ㈜정림건축에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다. - 적 합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족 - 부 적 합 : 품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항 - 시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.