품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 경희궁 자이                                                점검일 : 2017.03.16.~03.17

점검항목	점검사항	점검결과	판정
3. 책임과 권한	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 개인별 업무분장표에 담당자 및 대직자 서명이 누락 된 직원(이**사원)에 대해서는 반듯이 서명하여 현장 내의 개개인에 대한 책임과 권한을 명확히 하고 또한 다른 곳으로 발령난 직원 업무인 환경업무가 업무분장에 누락되었으니 조속히 업무 분장하여 업무의 공백이 없도록 하기 바람	시정 검토
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 문서분류 체계에 의거 생산 관리되는 모든 문서를 유형별로 식별되고 검색이 용이하도록 색인목록표 작성 시 관리책임자, 보존년한, 문서 특성에 맞는 보안등급등을 포함하여 작성하기 바람(관리책임자 미지정)	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경담당은 일일환경점검을 실시하고 주간단위로 환경영향 조사 보고서를 작성 감리의 확인을 받기 바람 ◦ 2017년도 수방계획을 조기 수립하여 봄철 기습 폭우등에 피해가 발생하지 않도록 사전 준비하기 바람	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 401동 1907호 욕실천정 단열재 틈은 우레아폼 등으로 밀실하게 충진바람. ◦ 401동 옥상 무근 콘크리트 수축 팽장 대비용 절연부위 실리콘으로 마감 요망.. ◦ 401동 지하5층 가설 철골재의 내력 벽체의 노출부위에는 방청처리 요망. ◦ 403동 외부 되메우기 전 폐기물 제거 후 되메우기 요망 ◦ 4블럭 지하 주차장 바닥 균열 부위 보수 후 마감 요망. (김원기 위원) ◦ 사직로측 10M옹벽은 경관성을 고려하여 부벽사이에 키높은 관목류(싸리,개나리등)을 채워 식재하는 것이 바람직 합니다. ◦ 어린이 놀이터 주변 15M 옹벽은 메쉬망을 제거하고 101동 벽면과 유사한 밝은 색채로 마감한 후 덩굴류를 식재 바랍니다. ◦ 101동 후사면 석축 옹벽구간의 식재는 낙엽과 상록을 혼식하는 것보다 규격이 다양한 낙엽관목을 조밀하게 식재 바랍니다. (김두하 위원)	시정 검토

※ 본 점검결과는“경희궁 자이”의 시공자인 GS건설 감리자인 ㈜유탑엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.