품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 마곡호텔오피신축공사                                       점검일 : 2016. 11.10~11.11

점검항목	점검사항	점검결과	판정
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(품질목표세부추진계획)을 각 항목별로 수치화하여 추진실적을 측정 할 수 있도록 하기 바람.	시정 검토
	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여를 위한 동기부여 여부	◦ 품질방침 및 목표를 전 직원(기능공 포함)이 쉽게 볼 수 있는 곳(사무실,현장등)에 게시하고 주기적 교육(기능공 포함)을 통해 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 바람.
3. 책임과 권한	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 현장내의 개개인에 대한 업무분장을 실시하고 업무담당자와 업무대행자의 서명을 받아 개개인의 책임과 권한을 명확히 부여하기 바람.	시정 검토
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품관리계획서는 현장 내에서 품질활동에 활용될 수 있도록 업무 관련자에게 배포(협력업체 포함)하고 배포결과를 대장에 등재 기록관리 하시기 바람.(관리본으로 배포)	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ “교육훈련운영기준표” 미작성(직무교육, 협력업체교육, 공통교육으로 구분하여 작성)	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	◦ 공장검사계획은 자재공장별로 구분하여 계획/실적관리를 하기 바람	시정 검토
16. 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리 공종에 투입되는 근로자에 대하여는 작업 투입 전 3시간 이상 사전 교육을 반듯이 실시 후 교육 결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 지하4층 지하연속벽(Slurry Wall) 주수부위 방수처리 요망 (지하5층 포함). ◦ 지하4층 지하연속벽 노출된 철근(다우웰바) : 바닥Slab, 벽체콘크리트 타설시 일체화 시공요망. ◦ 굴착에 따라 지하3층 철골 보 설치 요망. ◦ 3층 기둥철근 간격 준수, 피복두께 확보요망. ◦ Working Tower 조명추가 설치요망. (이오형 위원) ◦ Act Column 시공시 용접부 검사(M.T)를 철저히 할 것(50%이상) ◦ 흙이나 외기에 오래 누출된 Act Column에 콘크리트 타설시 진흙과 녹을 제거 할 것. ◦ 기둥의 HOOP(대근)에는 135° HOOK를 설치하고 보조근의 HOOK는 엇갈리게 시공할 것 특히 주근의 압접부는 형상에 맞게 검수 할 것. ◦ 보의 수평이어치는 부분에는 Shear connector(철근)를 설치하여 수평전달력에 저항 할 수 있는 조치를 취할 것. (김성배 위원)	시정 검토

※ 본 점검결과는“마곡 호텔 오피스 신축공사”의 시공자인 ㈜서브원과 감리자인 간삼건축에서 제시한

문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.