품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 문정동1-1BL 지식산업센터 신축공사                      점검일 : 2016.9.27.~9.28

점검항목	점검사항	점검결과	판정
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여을 위한 동기부여 여부	◦ “품질방침 및 품질목표”에 대하여 현장사무실내에 액자를 게시 하고, 현장에는 입간판으로 게시하기 바람.	시정 검토
3. 책임과 권한	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 업무분장은 업무내용을 개개인이 인식하도록 업무분장표에 담당자 및 대직자의 서명을 받아 관리하기 바람.	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경관리 점검표에 의거 일일환경점검 실시 바람.	시정 검토
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 균열관리대장은 조사자와 확인자의 성명과 서명이 반드시 들어갈 수 있도록 양식 변경 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 옥상 마감 공사 - 방수층 무근콘크리트 Crack 균열보수 조치 후 마감 공사 요함. ◦ 가설공사 - 가설난간 높이 부족 : Slab 난간높이(H:1.2m) 확보조치 요함. ◦ 지하뿜칠공사 - 지하천정 뿜칠 불량 부위 제거 후 재 뿜칠 요함. ◦ 단열공사 - 단열재 이음부위 충진 후 마감공사 요함. ◦ 자재관리 - 레미탈등 자재관리는 고임목 또는 벽돌등을 설치 후 자재 적치 요함.(박금호 위원) ◦ 천정 거푸집 각재 미제거. ◦ 복도바닥 마감전 페이스트 제거 요망.(들뜸방지) ◦ 설비파이프 주변 사춤 철저 요망. ◦ PD실 내부 쓰레기 처리요망.(화재 방지등) ◦ 상부 우레탄 폼으로 사춤 요망(.소음전달 방지) ◦ 그릴 앙카 설치 후 후속공정 진행.(앙카 선시공 후 그릴 설치)	시정 검토

※ 본 점검결과는“문정동1-1BL 지식산업센터 신축공사”의 시공자인 ㈜현대엔지니어링과 감리자인 ㈜행림종합건축에서 제시한 문서와 구두 답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.