품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 역삼N타워신축공사                                         점검일 : 2016. 11.22~11.23

점검항목	점검사항	점검결과	판정
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(품질목표세부추진계획)을 각 항목별로 수치화하여 추진실적을 측정 할 수 있도록 하기 바람.	시정 검토
6. 자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의 적정 확보 및 유지 여부	◦ 『기반구조관리상태 점검표』에 누락된 간이화장실, 근로자휴게실, 난방시설등을 추가하여 점검하기 바람.	시정 검토
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경포함) 관리의 적절성	◦ 현장소장은 설계변경 내용에 대하여 면밀히 검토한 후 관련 공종 참여자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입될 수 있도록 조치하고 교육결과를 기록관리하기 바람.	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경담당자는 환경관리점검 결과를 환경책임자의 결재를 득하고 주간단위로 환경영향조사결과 보고서를 작성 감리원의 확인을 받기바람.	시정 검토
24. 자체품질점검	․ 자체 품질점검계획을 수립,관리하고 있는지	◦ 자체 품질점검계획을 수립하여 년1회 이상 자체품질점검을 서류점검과 함께 현장점검도 실시하기 바라며, 현장점검은 정비 전,후 사진을 반드시 첨부하기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 철골기둥의 부적합한 스터드는 제거 후 시공하고, 없는 기둥에는 추가 설치 바람. ◦ 적합치 않은 철골기둥 표면은 콘크리트 타설 전 적합한 상태로 정리 후 시공 바람. ◦ 슬래브와 후 타설 기둥 콘크리트 부분은 적합하게 청소, 정리하고 시공 바람. ◦ 수평철근의 이음길이는 수직철근 B급 이음길이의 1.3배 길이로 배근 바람. ◦ 슬래브의 수평이어치기 부분에 흘러나온 콘크리트 제거 및 청소 후 시공바람. (박영호 위원) ◦ 편토압을 받는 구조물에서 지지를 PRD Pile에 지지하고 있는바. PRD Pile의 변형이 발생하지 않도록 조치 바람. ◦ PRD Pile 주변 암반 굴착시 브레카 또는 발파 작업에 의한 진동으로 피해가 최소화 할 수 있도록 보완 조치 바람. ◦ 하향지보재 설치에 응력검토 및 브라켓 용접강도를 재검토 하기 바람. ◦ CIP 벽체와 Slab 빔이 이격되어 있는바 토압에 의한 벽체 변형이 우려되니 보완 바람. (이규웅 위원)	시정 검토

※ 본 점검결과는“역삼N타워 신축공사”의 시공자인 현대엔지니어링㈜과 감리자인 금정건축에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.