품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 하남선1-2공구 건설공사                                         점검일 : 2017. 9.19~20

점검항목	점검사항	점검결과	판정
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품질문서는 업무 관련자에게 배포한 후 배포현황에 수령자 성명,서명 기록하고 효력이 상실된 구문서도 관리하기 바람. (수령자 성명 서명을 기록 바람)	시정 검토
6. 자원관리	․ 품질관리(검사, 시험 등) 업무수행자의 적격인력 배치 여부	◦ 품질관리 업무를 수행하는 건설기술자는 교육을(최초교육,계속교육) 반듯이 이수하여야 하니 최정묵외 1명에 대해서는 한국건설기술인협회에 법정교육 이수시기 및 이수시간을확인하여 조속히 관련 교육을 받을 수 있도록 조치 바람. (과태료 사전예방 조치)	시정 검토
20. 검사 및 시험, 모니터링	․ 자재 및 공정 검사의 적기 실시 여부와 검사 및 시험결과에 대한 기록의 적절성	◦ 품질시험 한 자재 중 일부 누락 된 시험 종목(철근 : 겉모양, 무게, 치수)에 대하여는 추가 시험 실시하고 품질시험 검사대장에 기록하기 바람	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 굴착 바닥 소단 부분은 대상 토질 별 사면 높이와 구배를 감안한 안정성 검토를 통해 조정시공 토록하여 백체 변위를 억제 토록해야 함. ◦ E/A띠장 상단 보걸이 설치를 아래 띠장에 설치 하므로써 하단 보걸이에 하중을 증가 시킬 수 있으니 엄지말뚝에 보걸이 설치를 하도록 해야 합니다. ◦ 터널내 R/B시공시 천공 홀이 충진 되도록하고 S/C면에 베어링 Plate의 기능이 충분히 발휘되도록 보완시공토록 해야 합니다. ◦ 터널내 Cycle Time에 따라 지보 보강 공정이 뒤따라야 하나 부분적으로 미시공 됨으로써 변위 발생이 우려되므로 보완 시공토록 해야 합니다. (이규웅 위원) ◦ 띠장 보걸이 여유장이 부족한 곳은 보완 조치하기 바람. ◦ 수평 연결재 단면 손상부는 보강조치를 하기 바람. ◦ 용접선 홀더 연결부가 불안전하니 조치하기 바람. (품질시험소)	시정 검토
※ 본 점검결과는“하남선 1-2공구 건설공사”의 시공자인 ㈜쌍용건설과 감리자인 ㈜대한콘설탄트에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다. - 적 합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족 - 부 적 합 : 품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항 - 시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.