품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 항동공공주택지구3단지 아파트 및 도시형생활주택3단지(2공구)건설공사   점검일 : 2017.11.2.~3

점검항목	점검사항	점검결과	판정
6. 자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의 적정 확보 및 유지 여부	◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업 환경이 확보 및 유지를 위하여『기반구조관리상태 점검표』를 작성 점검관리하고 있으나 점검 시 누락된 경비실, 난방기, 간이화장실(추가설치요망)등을 점검표에 추가하여 점검 및 관리하기 바람.	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 교육훈련계획에 의거 교육시행 후 교육평가를 실시하고 기록하기 바람	시정 검토
11. 의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 외국인 근로자에 대하여 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는 의사소통관리기준을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람	시정 검토
16. 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리대상 공사 작업자의 자격기준을 작업 특성에 맞게 설정하여 자격인정을 관리하기 바람. (작업자 자격부여 평가서 작성 관리)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 기둥철근 배근에 있어서 D.HOOP근 HOOK가 서로 엇갈리게 배근 요망. ◦ 1층 바닥 FLAT SLAB의 주철근의 이음에서 상호간에 정확한 결속이 되도록 조치요망. ◦ 타워크레인이 설치된 SLAB OPEN 부분의 전단 CRACK에 대해 조치요망. ◦ 계단의 콘크리트 이어치는 부분에 Sheer Key(전단턱)를 두어 콘크리트의 연결을 보완 할 것. (김성배 위원) ◦ 반입된 가공 철근이 바닥에 적치되어 있어 고임목등 설치하여 자재 보관관리를 철저히 하기 바람. ◦ 욕실 PD구간 배관 커버 누락되어 하부층으로 콘크리트 잔재물등이 떨어져 사고우려가 있으니 조속히 조치 바람. ◦ 지하주차장 일부 조명이 없어 어두운 부분은 조명시설을 추가 설치요망. (품질시험소)	시정 검토
※ 본 점검결과는“항동공공주택지구3단지 아파트 및 도시형생활주택3단지(2공구)건설공사”의 시공자인 한신공영(주) 감리자인 ㈜토문엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다. - 적 합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족 - 부 적 합 : 품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항 - 시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.