품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:마포로 1-54지구 도시환경정비사업 신축공사            점검일시:2015.12.4.(금)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재는 규격별로 세분화하고 누락된 철근콘크리트용 봉강(SHD 25, 29) 등을 포함하여 시험빈도에 맞게 시험계획횟수를 산정하여 작성 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 건설사업관리업무지침서 별지 제19호 서식에 의거 건설 자재별 규격별로 작성하여 자재의 입출고 현황을 파악 관리 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 슬래브 콘크리트 수직 이어치기부분의 들뜬 콘크리트 등 제거 후 시공 바람 ○ 기둥 철근에 붙은 콘크리트 페이스트는 부착력감소 원인이 되므로 제거 후 시공 바람 ○ 기둥부 띠철근 및 횡방향 띠철근의 표준갈고리(90°,135°)는 수평 및 수직으로 서로 엇갈리게 배근하고 표준갈고리 여장도 기준에 따라 준수 바람	별첨사진