품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:성동소방서 신축공사                                       점검일시:2016.11.8.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하고 시험계획횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체로 구분하여 시험빈도에 맞게 산출하고, 누락된 자재(H형강, 데크플레이트 등)를 포함 작성 바람 ○ 동철기 콘크리트 시공계획 수립 요 - 일평균 기온이 4°C 이하 이면 응결 경화반응이 몹시 지연되어 콘크리트가 동결할 염려가 있으므로 동절기콘크리트 시공계획을 수립 시공 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(이경범)는 한국건설기술인협회에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 수정등재 바람
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지상3층 계단실 벽체 전선관(주름관)이 뭉치지 않도록 간격을 벌려 콘크리트 타설 바람 ○ 주차장 램프 옹벽 철근에 붙은 시멘트 페이스트 제거 및 청소 후 콘크리트 타설 바람	별첨 사진 참조