품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:세곡보금자리주택지구A-2BL주택건설사업                  점검일시:2016.4.12.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(이경보)는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하여야 하나 점검일 현재 미등재
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 203동 옥상 방수층 치켜올림부위는 보호콘크리트면 위 최소10cm(권장30cm)이상 확보토록 보완 바람 ○ 203동 옥상코너 보강재 주위 방수재 들뜸 부위 보수 바람 ○ 203동 Penthouse층 발코니 방수층 치켜올림은 보호 콘크리트면위 최소 10cm이상 확보토록 보완 바람 ○ 204동 외부 성토(화단 복도 부분)전에 방수 시공 바람 ○ 주민 공동시설 외부 방수층이음부위(겹침부위) 시공철저 ○ 주민 공동시설 외부 방수 후 석재 시공토록 공사 순서 조정 바람 ○ 흄관 부설구간 기성맨홀 벽체 이음부 틈새부 시멘트 모르타르로 보수 바람	붙임 사진 참조