품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 서초구 방배동 777-12 공동주택 신축공사                       점검일시: 2020.  7.  2.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 누락된자재(PF보드, 가설기자재, 배수판 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ Top-down 공법현장으로서 수직·수평 Joint가 많으므로 Joint 부분 치핑 및 이음부 콘크리트 타설 품질 확보에 유의하기 바람. ○ 지하층 Top-down 가설 철골로 인해 콘크리트 타설이 힘든 부분은 철골을 부분적으로 제거 후 타설하기 바람. ○ 철근 결속근 끝단부는 콘크리트 내부로 들어가게 결속하여 향후 철근 녹물 등으로 인한 내구성 저하를 방지하기 바람. ○ 주변 사전 계측관리 철저(민원 제기). - 흙막이 띠장 최종 해체시까지 계측관리에 유의 하기 바람.	별첨 사진 참조