품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 지하철 4호선 상계~노원 방음벽 교체공사                       점검일시: 2020.  7.  9.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된자재(가설기자재 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 품질시험·검사 실적보고서 보완 - 품질시험·검사 실적보고서는 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무지침 별지 제18호식에 의거 작성 관리하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제35호 서식에 의거 레미콘 타설시 온도를 정확하게 측정 작성 관리하기 바람. ○ 균열계획서 수립 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고, 균열이 발생시에는 조사시기, 보수현황 등을 명확하게 작성 관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 공중비계 설치 Type1 구간 안전발판 내측 공간에 추락주의 표지판(타포린 등 이용) 설치 검토 요망.	별첨 사진 참조