2013년 품질시험계획 이행확인 점검 및 조치현황 (4/4분기)
연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지적 건수
계		52건				93
1	송파구청 치수과	풍납초등학교~풍납유수지간 하수암거보수보강공사 시공자 : 한신포장건설(주)외1 감리자 : 서울시시설관리공단 강남공사관리처 공사기간 : 2013.5.7~2013.11.4 공정률 : 85%	○ 주요자재 검사 및 수불부 양식 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 작성되었으나 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식과 상이하니 적정 양식으로 정정 바람.	10.02	11.27	1
2	송파구청 치수과	풍납펌프장유입관거개량공사 시공사 : 신성건설(주) 감리자 :서울시시설관리공단 강남공사관리처 공사기간 : ‘12.10.30~’15.10.29 공정률: 35%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(PC박스 등)는 규격별로 세분화하여 계획시험횟수를 시험빈도에 맞게 산정하여 작성 바람. ○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 책임감리 현장참여자 업무 지침서 별지 제5호 서식과 상이하니 적정 양식으로 작성 바람.	10.04	11.26	2
3	동대문구청 주차행정과	장안공원지하주차장건설공사 시공사 : 가온건설(주) 감리자 : 서울시시설관리공단 강북공사관리처 공사기간 : ‘12.6.21~’13.12.14 공정률 : 72%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(철근, 레미콘 등)의 계획시험횟수를 건설공사 품질시험기준의 시험빈도에 맞게 산정하여 작성 바람. ○ 시험․검사 실적 보고서 보완 - 시험․검사 실적보고서는 품질시험계획서에서 작성된 시험종목을 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람.	10.07	11.07	2
4	중구청 도심재생과장	대한빌딩 신축공사 시공사 : (주)서희건설 감리자 : (주)한림건축 공사기간 : ‘12.2.1~’14.8.31 공정률 : 35%	○ 품질관리자 건설기술인협회 수정등재 - 품질관리자(김경욱)는 건설기술인협회에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리 전문분야는 건축품질시험으로 수정등재 바람. ○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 책임감리 현장참여자 업무 지침서 별지 제5호 서식과 상이하니 적정 양식으로 작성 바람.	10.08	11.19	2
5	강동교육지원청 학교지원시설과	장이초외 1교신축공사 시공사 : 아이에스동서(주) 감리자 : (주)간삼건축 공사기간 :‘13.1.15~’14.3.10 공정률 : 35%	○ 시험․검사 실적 보고서 보완 - 시험․검사 실적보고서는 품질시험계획서에서 작성된 시험종목을 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 작성되었으나 출고일과 출고량이 누락되어 있으므로 정정하기 바람.	10.10	11.11	2
6	강남구청 건축과	강남힐스테이션에코신축공사 시공사 : 현대건설(주) 감리자 : (주)희림건축 공사기간 :‘12.12.1~’14.10.31 공정률 : 44%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(철근, 레미콘 등)의 계획시험횟수를 건설공사 품질시험기준의 시험빈도에 맞게 산정하여 작성 바람. ○ 시험․검사 실적 보고서 보완 - 시험․검사 실적보고서는 품질시험계획서에서 작성된 시험종목을 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람.	10.14	11.07	2
7	서대문구청 주택과	서대문구 홍은동 주거복합 신축공사 시공사 : 동안건설산업(주) 감리자 : (주)대명기술단 공사기간 :‘12.9.14~’14.9.13 공정률 : 34%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(철근, 레미콘 등)의 계획시험횟수를 건설공사 품질시험기준의 시험빈도에 맞게 산정하여 작성 바람. ○ 품질관리자 건설기술인협회 수정등재 - 품질관리자(이정철, 민인기)는 건설기술인협회에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리 전문분야는 건축품질시험으로 수정등재 바람.	10.15	11.14	2
8	마포구청 도시계획과	마포1구역41,42지구 도시환경정비사업 신축공사 시공사 : 삼보정진건설(주) 감리자 : ㈜서영건축사 사무소 공사기간 : 2012.10.10.~2015.3.31 공정률 : 14%	○ 구조물별 콘크리트 타설 현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설 현황은 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제6호 서식으로 보완 바람.	10.16	11.5	1
9	강남구청 건축과	한국섬유기술연구소 강남사옥 신축공사 시공사 : 대림산업(주) 감리자 : ㈜희림건축사 사무소 공사기간 : 2012.12.28.~2014.11.27 공정률 : 20%	○ 구조물별 콘크리트 타설 현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설 현황은 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제6호 서식으로 보완 바람.	10.17	11.15	1
10	마포구청 건축과	KCC 상암스튜디오380 오피스텔 신축공사 시공사 : ㈜KCC건설 감리자 : ㈜수건축사 사무소 공사기간 :2013.1.11.~2014.12.10 공정률 : 20%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 책임감리 현장참여자 업무 지침서 별지 제5호 서식과 상이하니 적정 양식으로 작성 바람.	10.18	10.30	1
11	도시기반시설본부 도시철도 토목부	서울지하철 9호선 2단계 궤도 공사 시공사 : ㈜한일철도외1 감리자 : ㈜천일 외1 공사기간 : 2012.12.18.~2014.3.12 공정률 : 93%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 작성하였으나 시험기준과 시험 결과가 기재되어 있지 않으므로 보완하기 바람.	10.21	11.4	1
12	강남구청 건축과	논현동KJ-TOWER 신축공사 시공사 : 이평종합건설(주) 감리자 : DAD건축사 사무소 공사기간 : 2012.12.6.~2014.5.31 공정률 : 15%	○ 구조물별 콘크리트 타설 현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설 현황은 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제6호 서식으로 작성 바람.	10.22	11.11	1
13	도시기반시설 본부 방재안전시설부	송정사근빗물펌프장증설공사 시공사 : 경동산업(주) 감리자 : 서울시설관리공단 강북관리처 공사기간 : 2012.12.27.~2014.6.19 공정률 : 25%	○ 시험․검사 실적 보고서 보완 - 시험․검사 실적보고서는 품질시험계획서에서 작성된 시험종목을 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람.	10.23	12.06	1
14	도시기반시설 본부 방재안전시설부	신림2빗물펌프장설치공사 시공사 : 임원개발(주)외1 감리자 : ㈜도화엔지니어링외1 공사기간 : 2013.1.4.~2014.6.27 공정률 : 36%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(철근, 레미콘 등)의 계획시험횟수를 건설공사 품질시험기준의 시험빈도에 맞게 산정하여 작성 바람. ○ 시험․검사 실적 보고서 보완 - 시험․검사 실적보고서는 품질시험계획서에서 작성된 시험종목을 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람.	10.25	11.25	2
15	도시기반시설 본부 방재안전시설부	염창2외1개소빗물펌프장증설 공사 시공사 : 홍용종합건설(주) 감리자 : 서울시시설관리공단 강남공사관리처 공사기간 : 2013.1.3.~2014.7.2 공정률 : 36%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 계획시험횟수를 산정 작성 요함. ○ 시험․검사 실적 보고서 보완 - 시험․검사 실적보고서는 품질시험계획서에서 작성된 시험종목을 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 양식 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 작성되었으나 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식과 상이하니 적정 양식으로 정정 바람. ○ 콘크리트 균열관리계획서 미수립 - 레미콘 타설현장은 착공과 동시에 현장 여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고 콘크리트 균열에 대하여 관리하여야 하나 점검일 현재까지 균열관리계획서 미 수립 되었으므로 수립 바람.	10.28	12.2	4
16	도시기반시설 본부 토목부	신사오거리~고양시계간 도로 개설공사 시공사 : 현대건설(주) 감리자 : ㈜신명건설기술공사외1 공사기간 : 2012.12.27.~2015.12.12.26 공정률 : 4%	○ 품질시험검사대장 보완 - 품질시험검사대장은 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호서식과 상이하니 적정양식으로 작성 바람, ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 계획시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 세분화하여 작성 바람. ○ 시험․검사 실적 보고서 보완 - 시험․검사 실적보고서는 품질시험계획서에서 작성된 시험종목을 모두 포함하여 작성하기 바람.	10.29	11.11	3
17	도봉구청 건축과	듈리뮤지엄신축공사 시공사 : ㈜대경공영 감리자 : ㈜삼우공간건축사사무소 공사기간 : 2012.12.24.~2014.12.3 공정률 : 24%	○ 한국산업규격(KS규격)집 미구비 - 현장에서는 KS규격 자료를 확보하여 시험시 필요한 사항을 바로바로 확인토록 하여야 하나 점검일 현재 KS규격집(KS F 4009, KS F 2403, KS F 2405 등)이 구비되어 있지 않으므로 최근 자료를 확보하여 현장에 활용하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 계획시험횟수를 산정 작성 요함. ○ 품질관리자 건설기술인협회 수정등재 - 품질관리자(이완재)는 건설기술인협회에 담당업무는 품질관리 전문분야는 건축품질시험으로 수정등재 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 양식 보완 - 주요자재검사 및 수불부는 작성되었으나 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식과 상이하니 적정 양식으로 정정 바람.	10.30	11.14	4
18	도시기반 시설본부 방재안전 시설부	용허리빗물저류조설치공사 시공사 : 케이월드종합건설(주) 감리자 : ㈜신명건설기술공사 외2 공사기간 : 2012.12.21~2013.12.20 공정률 : 86%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 작성하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설 현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설 현황은 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제6호 서식으로 보완 바람.	11.01		2
19	송파구청 치수과	잠실펌프장유입유입관거개량 공사 시공사 : 영동건설(주) 감리자 : 서울시시설관리공단 공사기간 : 2013.4.9~2014.10.1 공정률 : 89%	○ 시험․검사 실적 보고서 보완 - 시험․검사 실적보고서는 품질시험계획서에서 작성된 시험종목을 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 양식 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 작성되었으나 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식과 상이하니 적정 양식으로 정정 바람.	11.04	12.10	2
20	마포구청 도시계획과	도화동비지니스호텔신축공사 시공사 : 삼성물산(주) 감리자 : (주)간삼건축 공사기간 : 2013.5.1~2015.6.30 공정률 : 8%	○ 품질관리자 건설기술인협회 수정등재 - 품질관리자(신용태)는 건설기술인협회에 담당업무는 품질관리 전문분야는 건축품질시험으로 수정등재 바람. ○ 콘크리트 구조물 균열관리 대장 보완 - 콘크리트 구조물 균열관리대장은 작성하였으나 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제11호 서식과 상이하므로 적정 양식으로 재작성 바람.	11.05	11.22	2
21	SH공사 마곡사업처 토목조경팀	마곡1,2빗물펌프장조성공사 시공사 : 고려개발(주)외1 감리자 : (주)도화엔지니어링외3 공사기간 : 2012.12.17~2015.12.16 공정률 : 24%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 작성하기 바람.	11.06	11.20	1
22	강북구청 디자인건축과	오동근린공원배드민턴장신축 공사 시공사 : 반야종합건설(주) 감리자 : ㈜유림피엔씨 건축사 사무소 공사기간 : 2013.4.9.~2014.4.3 공정률 : 35%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 작성하기 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 작성 - 주요자재 검사 및 수불부는 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식으로 작성하기 바람.	11.07	12.10	2
23	도시기반 시설본부 방재안전 시설부	공릉2빗물펌프장신설및면목4동배수관로설치공사 시공사 : 승영기술공사 감리자 : 서울시시설관리공단 공사기간 : 2013.1.8.~2014.7.7 공정률 : 5%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 작성하기 바람. ○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 책임감리 현장참여자 업무 지침서 별지 제5호 서식과 상이하니 적정 양식으로 작성 바람.	11.08	12.09	2
24	도시기반 시설본부 건축부	시립노원시각장애인복지관재건축공사 시공사 : 천마산건설(주) 감리자 : ㈜전인 CM 공사기간 : 2013.1.2~2014.7.1 공정률 : 34%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 작성하기 바람. ○ 시험․검사 실적 보고서 보완 - 시험․검사 실적보고서는 품질시험계획서에서 작성된 시험종목을 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람.	11.11	12.9	2
25	강남구청 건축과	삼성동S-TOWER신축공사 시공사 : (주)트래콘건설 감리자 : ㈜건축사사무소 다솔 공사기간 : 2013.2.1.~2014.7.31 공정률 : 32%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 작성하기 바람. ○ 시험․검사 실적 보고서 보완 - 시험․검사 실적보고서는 품질시험계획서에서 작성된 시험종목을 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람.	11.12	11.26	2
26	강남구청 건축과	청담동관광숙박시설신축공사 시공사 : 두산건설(주) 감리자 : ㈜희림종합건축사사무소 공사기간 : 2013.12.28.~2014.9.2 공정률 : 26%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 책임감리 현장참여자 업무 지침서 별지 제5호 서식과 상이하니 적정 양식으로 작성 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 양식 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 작성되었으나 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식과 상이하니 적정 양식으로 정정 바람.	11.13	11.19	2
27	한강사업본부 치수과	한강공원나들목증설공사(낙천정) 시공사 : (주)승일토건 감리자 : (주)케이알티씨 공사기간 : 2013.4.11.~2015.9.30 공정률 : 6%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 시험․검사 구분을 명확히 하고, 시험․검사 항목을 세분화 하여 시험기준을 구체적으로 명시하여 기재 바람.	11.14	12.10	1
28	한강사업본부 치수과	한강공원나들목증설공사(옥수) 시공사 : 신월드건업(주) 감리자 : ㈜케이알티씨 공사기간 :2013.4.19.~2015.9.30 공정률 : 4%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(레미콘)는 규격별로 세분화하여 작성하기 바람.	11.14	12.10	1
29	서울메트로 토목건축 사업소	고가교(신림~신대방,4호선시점~당고개)내진보강 및 방음벽교체공사 시공사 : (주)콘크리닉 감리자 : ㈜수성엔지니어링 공사기간 : 2013.3.14.~2016.3.15 공정률 : 4%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(레미콘, 탄성받침 등)는 규격별로 세분화하여 작성하기 바람.	11.15	12.9	1
30	서울메트로 토목건축 사업소	군자차량기지북부검수고증설 및 부속건물신축공사 시공사 : 아이에스동서(주) 감리자 : 서울메트로 토목건축사업소 공사기간 : 2012.12.27.~2015.3.16 공정률 : 20%	○ 한국산업규격(KS규격)집 미구비 - 현장에서는 KS규격 자료를 확보하여 시험시 필요한 사항을 바로바로 확인토록 하여야 하나 점검일 현재 KS규격집(KS F 4009, KS F 2403, KS F 2405 등)이 구비되어 있지 않으므로 최근 자료를 확보하여 현장에 활용하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 작성하기 바람. ○ 시험․검사 실적 보고서 보완 - 시험․검사 실적보고서는 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제29호 서식에 맞게 작성하고 품질시험계획서에서 작성된 시험종목을 모두 포함하여 실적을 누계 관리하기 바람.	11.18	12.12	3
31	송파구청 치수과	신천펌프장유입관거개량공사 시공사 : ㈜승영기술공사 감리자 : 서울시시설관리공단 공사관리처 공사기간 : 2013.5.9.~2016.12.31 공정률 : 15%	양호	11.19	-	0
32	한강사업본부 생태공원과	한강도심생태공원확충조성사업공사 시공사 : ㈜거성토건 감리자 : 서울시시설관리공단 공사기간 : 2013.8.1.~2015.7.31 공정률 : 4%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 작성하기 바람. ○ 품질관리자 건설기술인협회 수정등재 - 품질관리자(홍승원)는 건설기술인협회에 담당업무는 품질관리 전문분야는 토목품질시험으로 수정등재 바람. ○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 책임감리 현장참여자 업무 지침서 별지 제5호 서식과 상이하니 적정 양식으로 작성 바람.	11.20	12.20	3
33	성북구청 안전치수과	동선배수분구하수관거종합정비 공사(1공구) 시공사 : 동아건설산업(주) 감리자 : (주)동명기술공단외1 공사기간 : 2012.7.30~2017.12.31 공정률 : 35%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(흄관 등)는 규격별로 세분화하여 작성하기 바람.	11.21	12.17	1
34	구로구청 주택과	신도림 IPARK 신축공사 시공사 : 아이앤콘스 감리자 : 신한에이앤이 공사기간 : 2013.1.17.~2015.4.16 공정률 : 32%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 작성하기 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 미작성 - 주요자재 검사 및 수불부는 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식으로 작성하기 바람.	11.22	12.16	2
35	서울시농수산식품공사 건축설계팀	친환경농산물집배송센터건립 공사 시공사 : 신세계건설(주) 감리자 : 선우건축사사무소엔지 니어링 공사기간 : 2013.6.5.~2014.3.16 공정률 : 28%	○ 한국산업규격(KS규격)집 미구비 - 현장에서는 KS규격 자료를 확보하여 시험시 필요한 사항을 바로바로 확인토록 하여야 하나 점검일 현재 KS규격집(KS F 4009, KS F 2403, KS F 2405 등)이 구비되어 있지 않으므로 최근 자료를 확보하여 현장에 활용하기 바람. ○ 시험․검사 실적 보고서 보완 - 시험․검사 실적보고서는 품질시험계획서에서 작성된 시험종목을 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 양식 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식과 상이하니 적정 양식으로 정정 바람.	11.25	12.23	3
36	양천구청 건축과	목5동통합청사건립공사 시공사 : ㈜도림외1 감리자 : ㈜펨코엔지니어링 건축사사무소 공사기간 : 2013.7.22.~2015.2.11 공정률 : 12%	○ 품질관리자 건설기술인협회 수정등재 - 품질관리자(임성택)는 건설기술인협회에 담당업무는 품질관리 전문분야는 건축품질시험으로 수정등재 바람. ○ 시험․검사 실적 보고서 보완 - 시험․검사 실적보고서는 품질시험계획서에서 작성된 시험종목을 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람. ○ 콘크리트 구조물 균열관리 대장 보완 - 콘크리트 구조물 균열관리대장은 작성하였으나 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제11호 서식과 상이하므로 적정 양식으로 재작성 바람.	11.27	‘14. 1.3	3
37	서울메트로 궤도신호사업소	2013년 남영~서울역간 1개소궤도도상개량공사 시공사 : ㈜한일철도 감리자 : 서울메트로 토목건축사업소 공사기간 : 2013.6.4.~2014.10.16 공정률 : 19%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 책임감리 현장참여자 업무 지침서 별지 제5호 서식과 상이하니 적정 양식으로 작성 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 양식 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식과 상이하니 적정 양식으로 정정 바람.	11.28	12.20	2
38	상수도사업 본부 급수부	올림픽대로상수도관이중화부설 공사 시공사 : 중흥건설(주)외1 감리자 : ㈜건 화 공사기간 : 2011.9.8.~2014.4.5 공정률 : 86%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 작성 되었으나 일부자재(강관 등)가 누락되어 있으므로 누락된 자재를 모두 포함하여 보완 작성하기 바람.	12.02	12.24	1
39	도시기반 시설본부 건축부	서남권돔야구장주변보행자전용도로(보행광장)설치 및 고척교 확장공사 시공사 : 한동건설(주) 감리자 : ㈜삼보기술단 공사기간 : 2013.4.8~2015.2.28 공정률 : 10%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 작성하기 바람.	12.03		1
40	서울메트로 토목건축처	지하철승강편의시설공사(2단계) 3공구 시공사 : 동문건설(주) 감리자 : ㈜동명기술공단 공사기간 : 2012.12.31.~2014.12.30 공정률 : 4%	○ 한국산업규격(KS규격)집 미구비 - 현장에서는 KS규격 자료를 확보하여 시험시 필요한 사항을 바로바로 확인토록 하여야 하나 점검일 현재 KS규격집(KS F 4009, KS F 2403, KS F 2405, KS D 3504 등)이 구비되어 있지 않으므로 최근 자료를 확보하여 현장에 활용하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하고, 계획시험횟수는 건설공사 품질시험기준의 시험빈도에 맞게 산정하여 관리하기 바람.	12.03	12.31	2
41	양천구청 주택과	봉상연립 재건축정비사업 시공사 : ㈜그린종합건설 감리자 : ㈜종합건축사사무소 동우건축 공사기간 : 2013.7.1.~2014.5.31 공정률 : 47%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하고, 계획시험횟수는 건설공사 품질시험기준의 시험빈도에 맞게 산정하여 관리하기 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 양식 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식과 상이하니 적정 양식으로 정정 바람.	12.04	12.19	2
42	서울메트로 토목건축사업소	고가교(대림~신도림)내진보강 및 방음벽교체공사 시공사 : (주)자오건설 감리자 : (주)수성엔지니어링 공사기간 : 2013.6.28.~2016.6.26 공정률 : 4%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(H-BEAM, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험빈도에 맞게 계획시험횟수를 재 산정하여 작성하기 바람.	12.04	12.30	1
43	서울메트로 궤도신호사업소	2013년 약수~금호역간외 6개소 궤도도상개량공사 시공사 : 한국레일용접(주) 감리자 : 서울메트로 토목건축사업소 공사기간 : 2013.5.29.~2014.6.22 공정률 : 16%	○ 주요자재 검사 및 수불부 양식 보완 - 주요자재검사 및 수불부는 작성되었으나 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식과 상이하니 적정 양식으로 정정 바람.	12.05		1
44	중랑구청 주택과	서울면목2구역주택재건축신축공사 시공사 : 코오롱글로벌(주) 감리자 : (주)동일건축 공사기간 : 2013.3.21.~2015.3.31 공정률 : 19%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 작성 하기 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 양식 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식과 상이하니 적정 양식으로 작성하기 바람.	12.06		2
45	서울메트로 토목건축사업소	고가교(당고개~상계)내진보강 및 방음벽교체공사 시공사 : 태평로건설(주) 감리자 : ㈜수성엔지니어링 공사기간 : 2013.6.17.~2015.6.16 공정률 : 13%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(탄성받침 등)는 규격별로 세분화하고, 계획시험횟수는 건설공사 품질시험기준의 시험빈도에 맞게 산정하여 관리하기 바람.	12.09	12.31	1
46	강북구청 도시계획과	강북6구역도시환경정비사업(연이빌딩)신축공사 시공사 : 동원건설산업(주) 감리자 : ㈜삼텍건축사 사무소 공사기간 : 2013.3.20.~2015.5.19 공정률 : 14%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(철근, 단열재 등)는 규격별로 세분화하여 작성하기 바람. ○ 품질관리자 건설기술인협회 수정등재 - 품질관리자(안상욱,김민형)는 건설기술인협회에 당해 현장으로 등재하고 담당업무는 품질관리 전문분야는 건축품질시험으로 수정등재 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 양식 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식과 상이하니 적정 양식으로 작성하기 바람.	12.10	12.27	3
47	중구청 도심재생과	장교5지구 비지호텔 신축현장 시공사 : 롯데건설(주) 감리자 : ㈜아키플랜종합건축사 사무소 공사기간 : 2013.8.22~ 2015.11.30 공정률 : 7%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 작성하기 바람. ○ 시험․검사 실적 보고서 보완 - 시험․검사 실적보고서는 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제29호 서식에 맞게 작성하고 품질시험계획서에서 작성된 시험종목을 모두 포함하여 실적을 누계 관리하기 바람.	12.11	12.30	2
48	서울메트로 토목건축사업소	고가교(신림~신대방, 대림~ 신도림)성능개선궤도공사 시공사 : ㈜그린레일 감리자 : ㈜수성엔지니어링외1 공사기간 : 2013.6.21.~2015.12.5 공정률 : 14%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 책임감리 현장참여자 업무 지침서 별지 제5호 서식과 상이하니 적정 양식으로 작성 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설 현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설 현황은 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제6호 서식으로 보완 바람.	12.13	‘14. 1.3	2
49	도시기반 시설본부 토목부	구리암사대교 연결도로 건설공사 시공사 : ㈜신성건설외2 감리자 : ㈜도화엔지니어링외1 공사기간 : 2012.8.2.~2014.3.24 공정률 : 14%	○ 구조물별 콘크리트 타설 현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설 현황은 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제6호 서식으로 보완 바람.	12.16		1
50	도시기반 시설본부 방재안전 시설부	합정외1개소빗물펌프장증설 공사 시공사 : 금강주택(주) 감리자 : 서울시시설관리공단 공사기간 : 2013.1.14.~2014.9.3 공정률 : 15%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하고, 계획시험횟수는 건설공사 품질시험기준의 시험빈도에 맞게 산정하여 관리하기 바람. ○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 책임감리 현장참여자 업무 지침서 별지 제5호 서식과 상이하니 적정 양식으로 작성 바람. ○ 시험․검사 실적 보고서 보완 - 시험․검사 실적보고서는 품질시험계획서에서 작성된 시험종목을 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람.	12.19		3
51	한강사업본부 치수과	한강공원 나들목 증설공사(신청담) 시공사 : 한양개발(주) 감리자 : ㈜동일기술공사 공사기간 : 2013.1.8.~2014.7.7 공정률 : 3%	○ 콘크리트 균열관리계획서 미수립 - 레미콘 타설현장은 착공과 동시에 현장 여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고 콘크리트 균열에 대하여 관리하여야 하나 점검일 현재까지 균열관리계획서 미 수립 되었으므로 수립 바람.	12.20		1
52	도시기반 시설본부 방재안전 시설부	탄천물재생센터 복개공원화(4단계)공사 시공사 : 웅진개발(주) 외1 감리자 : ㈜유신 외1 공사기간 : 2013.10.1.~2016.9.29 공정률 : 1%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고 일부 누락된 자재(PC슬라브, PC거더 등)를 포함하여 보완 작성하기 바람.	12.20		1