품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명 : 칸타빌레 8차 오피스텔 신축공사                             점검일시: 2021.  10.  5.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 작성하며, 철근은 50톤당 작성하고, 누락된 자재(타일, 유리, 방화문, 난간 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람.
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 품질시험·검사성과 총괄표 보완 - 품질시험·검사성과 총괄표는 건설기술진흥법 시행규칙 별지 제43호 서식에 의거 작성관리하기 바람. ○ 자재공급원 승인 요청·결과통보서 보완 - 자재공급원 승인 요청·결과통보서는 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제37호 서식에 의거 시공사와 감리사 각각 작성관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 수직옹벽철근 교차부 보강근(D13㎜)이 누락되었으니 보완하기 바람.(14층) ○ 옹벽 마구리 U-bar 배근이 누락되었으니 보완하기 바람. ○ PVC 창호 고정용 브라켓 설치도면 없음. - PVC 창호 Frame 고정시 창호크기에 따라 창호 4면에 대한 브라켓을 설치도면에 기준하여 설치하여야 함. ○ 세대 내부 화장실 방수공사 보강시공 누락됨 - 화장실벽 하면이 경량칸막이 위 방수석고보드 마감됨, 바닥과 벽이음부에는 코킹시공 후 도막방수 마감과 3면의 액체방수 부위의 수직, 수평 이음부(꺽임부분)에도 도막방수로 보강바람(도면 미표기, 시공상세도 없음) ○ 세대 내부 경량칸막이의 경량철골 조립도 없으니 보완하여 시공바람. - 경량철골 규격, 수평 및 수직 설치간격 없음.	별첨 사진 참조