품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명 : 동원주택 가로주택정비사업 건설공사                         점검일시: 2021.  11.  9.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 양식이 상이하니 건설기술진흥법 시행규칙 별지 제42호 서식에 의거 규격별로 세분화하여 시험·검사구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성 관리하기 바람.
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성관리하며, 공사관련 자재에 대한 시험계획횟수를 재 산정하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 양식이 상이하니 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제38호 서식에 의거 건설 자재별, 규격별로 작성 관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	○ 레미콘 송장관리 보완 - 레미콘 자재납품증명서에는 자재 도착시간과 타설완료 시간을 기재하여 자재관리가 철저히 되도록 관리하기 바람.
8. 기 타	○ 창호 개구부 수직도 보강 필요함. ○ 기둥 스트럽 외부 135°폐쇄형으로 시공하여야 하나, 실시공은 90°로 되어 있으니 보완 시공하기 바람. (90°+90°=> 135°+90°시공바람.) ○ 전기 box 는 철근 절단 후 BOX 외부에 보강근 미 시공으로 보완하기 바람. ○ 기계식 이음인 커플러는 현장 시험관리가 미실시 되었으니 시행하기 바람. ○ 주출입구와 지상주차장의 레벨이 역구배이니 검토하여 보완하기 바람.	별첨 사진 참조