품질시험비 단위 산출량 기준

□ 토질재료시험과 : 17종 35종목

종 별	시험종목	인 력 (시간)						공공요금			비 고 (적용근거)
		시험관리		시험				전기 (Kwh)	상하수도 (㎥)	가스 (㎥)
		특급	중급	특급	고급	중급	초급
준설토	함수비(준설토)	0.1	0.1				0.2	28.9	0.2		품질시험비 기준표 P.20 노상-함수비
아스팔트 포설	코아채취(시내)	0.2	0.7	2.0		1.8	1.8		0.5		품질관리비 산출매뉴얼 국토해양부 P53
	코아채취(시내, 추가)	0.2	0.7	2.0		1.8	1.8		0.5		〃
	코아채취(시외)	0.2	0.7	2.0		1.8	1.8		0.5		〃
	코아채취(시외, 추가)	0.2	0.7	2.0		1.8	1.8		0.5		〃
	밀도(코아)	0.1	0.2		1.6		1.0	60.4	0.1		P.23 혼합물의 포설(두께, 밀도)
	두께(코아)	0.1	0.1			1.0	0.1				〃
도로보수용 상온역청 혼합물	다짐횟수	0.1	0.2			1.0	0.5	7			P.22 아스팔트콘크리트 표층용-다짐횟수
	안정도	0.1	0.2	0.5		1.7	1.4	15.3	0.3		P.21 아스팔트콘크리트 기층용,중간층용
	흐름값	0.1	0.2	0.5		1.7	1.4				〃
	공극률	0.1	0.2	0.8		1.3	1.7	30.3	0.1		P.24 투수성아스팔트
	수침잔류안정도	0.1	0.2	0.5		1.7	1.4	15.3	0.3		P.21 아스팔트콘크리트 기층용,중간층용
호안용블록 (콘크리트 및 모르터)	치수	0.1	0.1			0.2					P24 보차도용콜크리트 인터록킹블록
	휨강도	0.1	0.2			1.0		3.4	1.0		〃
	흡수율	0.1	0.2			0.7		64.6	0.6		〃
오나멘트 타일	치수	0.1	0.1			0.1	0.1				P40 도자기질타일
	꺽임강도	0.1	0.1	0.1		0.3	0.3	1.1			〃
	흡수율	0.1	0.1		0.5		0.1	34.8	0.6		〃

종 별	시험종목	인 력 (시간)						공공요금			비 고 (적용근거)
		시험관리		시험				전기 (Kwh)	상하수도 (㎥)	가스 (㎥)
		특급	중급	특급	고급	중급	초급
테라조 타일	치수	0.1	0.1			0.1	0.1				P40 도자기질타일
	꺽임강도	0.1	0.1	0.1		0.3	0.3	1.1			〃
암석	밀도 및 흡수율	0.1	0.2		0.5	1.0		40.5	0.6		P13 석재
	압축강도	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	26.3			〃
	탄성과 속도	0.1	0.2		0.3	0.5		18.2			〃
콘크리트 코아	압축강도	0.1	0.1			0.1	0.2	0.9			P8 굳지아니한 콘크리트
케이블트로프	휨강도	0.1	0.2			1.0		13.4			P25 콘크리트경계블록 (보차도용)
점토바닥벽돌	치수	0.1	0.1			0.2					P24 보차도용콘크리트 인터록킹블록
	흡수율	0.1	0.2			1.0		159.1	0.3		〃
	휨강도	0.1	0.2			1.0		3.4	1.0		〃
포장용 콘크리트 평판	미끄럼저항시험	0.1	0.1			0.5			0.1		P40 바닥재 미끄럼성
보차도용콘크리트인터록킹블록	미끄럼저항시험	0.1	0.1			0.5			0.1		〃
보차도용콘크리트인터록킹블록(투수성)	미끄럼저항시험	0.1	0.1			0.5			0.1		〃
석재	미끄럼저항시험	0.1	0.1			0.5			0.1		〃
보차도포장용판석	미끄럼저항시험	0.1	0.1			0.5			0.1		〃
점토바닥벽돌	미끄럼저항시험	0.1	0.1			0.5			0.1		〃
시각장애인 점자블록	미끄럼저항시험	0.1	0.1			0.5			0.1		〃

품질시험비 산출 단위량 자체 기준

□ 화학시험과 : 13종 54종목

종 별	시험종목	인 력 (시간)						공공요금
		시험관리		시험				전기 (Kwh)	상하수도 (㎥)	가스 (㎥)
		특급	중급	특급	고급	중급	초급
포트랜트 시멘트	비중(르사트리에)	0.1	0.3			1.4		5.0
여과재료	비중	0.1	0.1			1.4		12.0
	강열감량	0.1	0.3			1.7		11.5
	염산가용율	0.1	0.5		3.4			2.7
	체가름(유효경,균등계수)	0.1	0.1		0.2	1.0		28.8
	마모율	0.1	0.1			0.5		0.1
	탁도	0.1	0.1			2.0		5.0	2.0
	실리카함량	0.2	0.7	5.0				21.0
물 (수질검사)	수소이온농도(pH)	0.1	0.1			0.6		1.1	0.5
	증발잔유물	0.1	0.5		3.6			12.0
	염화물	0.1	0.3		2.8			1.2	0.5
아스팔트 펠트	원지 단위면적 질량	0.1	0.2		0.1				4.0
	원지에 대한 아스팔트 침투율	0.1	0.2		0.1			0.1	2.7
	인장성능	0.1	0.2		0.1	0.1		0.1	2.6
	굴곡성능	0.1	0.1		0.1	0.1		0.3	2.7
	가열감량	0.1	0.2			0.1		5.5	0.8
아스팔트 루핑	원지 단위면적 질량	0.1	0.2		0.1				4.0
	원지에 대한 아스팔트 침투율	0.1	0.2		0.1				2.7
	인장성능	0.1	0.2		0.1	0.1			2.6
	굴곡성능	0.1	0.1		0.1		0.1		2.7
합성고분자계 방수시트	인장강도비(가열후)	0.1	0.2			0.2	0.2	173.1
	신장률비(가열후)	0.1	0.2			0.2	0.2	173.1
	접합성상(무처리)	0.1	0.2			0.2	0.5	10.0
	접합성상(알칼리)	0.1	0.2			0.2	0.5	10.0
개량아스팔트 방수시트	인장강도(무처리)	0.1	0.2			0.2	0.2	9.8
	신장률(무처리)	0.1	0.2			0.2	0.3	9.8
	인장강도(알칼리)	0.1	0.2			0.2	0.2	9.8
	신장률(알칼리)	0.1	0.2			0.2	0.3	9.8
	굴곡성능(가열후)	0.1	0.2		0.4	0.5		170.0
규산질계 분말형 도포방수재	압축강도	0.1	0.1		0.2	0.1		134.1	0.2
내화뿜칠재	밀도	0.1	0.1			0.1		5.0
	부착강도	0.1	0.3	2.9				1.0
	부착강도(현장시험)	0.1	0.3	4.0	4.0			1.0
	부착강도 (현장시험 1점 추가시)			1.0	1.0			1.0
아스팔트 방수시트	인장강도(무처리)	0.1	0.2			0.2	0.2	9.8
	신장률(무처리)	0.1	0.2			0.2	0.3	9.8
	인장강도(가열후)	0.1	0.2			0.2	0.2	459.2
	신장률(가열후)	0.1	0.2			0.2	0.3	636.8
	인장강도(알카리)	0.1	0.2			0.2	0.2	9.8
	신장률(알카리)	0.1	0.2			0.2	0.3	9.8
	인열강도(무처리)	0.1	0.2			0.2	0.3	5.2
	인열강도(가열후)	0.1	0.2			0.2	0.3	459.2
	가열수축	0.1	0.2		0.2		0.2	265.7
	저온굴곡성	0.1	0.2			0.4	0.5	8.7
	접합강도(시트상호간)	0.1	0.2			0.2	0.5	146.8
	접합강도(시트와 바탕면간)	0.1	0.2			0.2	0.5	146.8
	내열시험	0.1	0.2		0.1	0.2		12.7
	바탕면균열에대한저항성	0.1	0.1			0.2	0.6	5.0
	치수(두께)	0.1	0.1				0.1
	수압시험(충격,압축,접착면)	0.2	0.3			1.5	4.0	34.0	0.3
발포폴리스티렌 단열재	겉모양, 치수, 밀도	0.1	0.1				0.1	10.0
	연소성	0.1	0.2		0.5	0.3		169.0
경질폴리우레탄폼 단열재	연소성	0.1	0.2		0.5	0.3		169.0
하수슬러지	발열량	0.1	0.5					1.7