품질시험비 산출 단위량 자체 기준

□ 화학시험과 : 9종 22항목

종 별	시험항목	인 력 (시간)						공공요금
		시험관리		시험				전기 (Kwh)	상하수도 (㎥)	가스 (㎥)
		특급	중급	특급	고급	중급	초급
포트랜트 시멘트	비중(르사트리에)	0.1	0.3			1.4		5.0
합성고분자계 방수시트	인장강도비(가열후)	0.1	0.2			0.2	0.2	173.1
	신장률비(가열후)	0.1	0.2			0.2	0.2	173.1
	접합성상(무처리)	0.1	0.2			0.2	0.5	10.0
	접합성상(알칼리)	0.1	0.2			0.2	0.5	10.0
개량아스팔트 방수시트	인장강도(무처리)	0.1	0.2			0.2	0.2	10.0
	신장률(무처리)	0.1	0.2			0.2	0.3	10.0
	인장강도(알칼리)	0.1	0.2			0.2	0.2	10.0
	신장률(알칼리)	0.1	0.2			0.2	0.3	10.0
	굴곡성능(가열후)	0.1	0.2		0.4	0.5		170.0
규산질계 분말형 도포방수재	압축강도	0.1	0.1		0.2	0.1		134.1	0.2
내화뿜칠재	밀도	0.1	0.1			0.1		5.0
	부착강도	0.1	0.3	2.9				1.0
	부착강도(현장시험)	0.1	0.3	4.0	4.0			1.0
	부착강도 (현장시험 1점 추가시)			1.0	1.0			1.0
발포폴리스티렌 단열재	밀도	0.1	0.1				0.1	10.0
	연소성	0.1	0.2		0.5	0.3		169.0
아스팔트	아스팔트공용성등급	3.0	9.0		7.0	6.0		187.0
하수슬러지	발열량	0.1	0.5					1.7
골재	안정성	0.1	0.4		1.0	2.0		146.6	0.4
	염화물함유량	0.1	0.2		0.2	0.4		23.3	0.3
	유기불순물	0.1	0.2		0.3	0.2		20.5	1.6