품질시험비 산출 단위량 자체 기준

□ 화학시험과 : 13종 54종목

종 별	시험종목	인 력 (시간)						공공요금
		시험관리		시험				전기 (Kwh)	상하수도 (㎥)	가스 (㎥)
		특급	중급	특급	고급	중급	초급
포트랜트 시멘트	비중(르사트리에)	0.1	0.3			1.4		5.0
여과재료	비중	0.1	0.1			1.4		12.0
	강열감량	0.1	0.3			1.7		11.5
	염산가용율	0.1	0.5		3.4			2.7
	체가름(유효경,균등계수)	0.1	0.1		0.2	1.0		28.8
	마모율	0.1	0.1			0.5		0.1
	탁도	0.1	0.1			2.0		5.0	2.0
	실리카함량	0.2	0.7	5.0				21.0
물 (수질검사)	수소이온농도(pH)	0.1	0.1			0.6		1.1	0.5
	증발잔유물	0.1	0.5		3.6			12.0
	염화물	0.1	0.3		2.8			1.2	0.5
아스팔트 펠트	원지 단위면적 질량	0.1	0.2		0.1				4.0
	원지에 대한 아스팔트 침투율	0.1	0.2		0.1			0.1	2.7
	인장성능	0.1	0.2		0.1	0.1		0.1	2.6
	굴곡성능	0.1	0.1		0.1	0.1		0.3	2.7
	가열감량	0.1	0.2			0.1		5.5	0.8
아스팔트 루핑	원지 단위면적 질량	0.1	0.2		0.1				4.0
	원지에 대한 아스팔트 침투율	0.1	0.2		0.1				2.7
	인장성능	0.1	0.2		0.1	0.1			2.6
	굴곡성능	0.1	0.1		0.1		0.1		2.7
합성고분자계 방수시트	인장강도비(가열후)	0.1	0.2			0.2	0.2	173.1
	신장률비(가열후)	0.1	0.2			0.2	0.2	173.1
	접합성상(무처리)	0.1	0.2			0.2	0.5	10.0
	접합성상(알칼리)	0.1	0.2			0.2	0.5	10.0
개량아스팔트 방수시트	인장강도(무처리)	0.1	0.2			0.2	0.2	9.8
	신장률(무처리)	0.1	0.2			0.2	0.3	9.8
	인장강도(알칼리)	0.1	0.2			0.2	0.2	9.8
	신장률(알칼리)	0.1	0.2			0.2	0.3	9.8
	굴곡성능(가열후)	0.1	0.2		0.4	0.5		170.0
규산질계 분말형 도포방수재	압축강도	0.1	0.1		0.2	0.1		134.1	0.2
내화뿜칠재	밀도	0.1	0.1			0.1		5.0
	부착강도	0.1	0.3	2.9				1.0
	부착강도(현장시험)	0.1	0.3	4.0	4.0			1.0
	부착강도 (현장시험 1점 추가시)			1.0	1.0			1.0
아스팔트 방수시트	인장강도(무처리)	0.1	0.2			0.2	0.2	9.8
	신장률(무처리)	0.1	0.2			0.2	0.3	9.8
	인장강도(가열후)	0.1	0.2			0.2	0.2	459.2
	신장률(가열후)	0.1	0.2			0.2	0.3	636.8
	인장강도(알카리)	0.1	0.2			0.2	0.2	9.8
	신장률(알카리)	0.1	0.2			0.2	0.3	9.8
	인열강도(무처리)	0.1	0.2			0.2	0.3	5.2
	인열강도(가열후)	0.1	0.2			0.2	0.3	459.2
	가열수축	0.1	0.2		0.2		0.2	265.7
	저온굴곡성	0.1	0.2			0.4	0.5	8.7
	접합강도(시트상호간)	0.1	0.2			0.2	0.5	146.8
	접합강도(시트와 바탕면간)	0.1	0.2			0.2	0.5	146.8
	내열시험	0.1	0.2		0.1	0.2		12.7
	바탕면균열에대한저항성	0.1	0.1			0.2	0.6	5.0
	치수(두께)	0.1	0.1				0.1
	수압시험(충격,압축,접착면)	0.2	0.3			1.5	4.0	34.0	0.3
발포폴리스티렌 단열재	겉모양, 치수, 밀도	0.1	0.1				0.1	10.0
	연소성	0.1	0.2		0.5	0.3		169.0
경질폴리우레탄폼 단열재	연소성	0.1	0.2		0.5	0.3		169.0
하수슬러지	발열량	0.1	0.5					1.7