품질시험비 산출 단위량 자체 기준

□ 토질재료시험과 : 10종 28종목

종 별	시험종목	인 력 (시간)						공공요금
		시험관리		시험				전기 (Kwh)	상하수도 (㎥)	가스 (㎥)
		특급	중급	특급	고급	중급	초급
준설토	함수비(준설토)	0.1	0.1				0.2	28	0.2
아스팔트 포설	코아채취(시내)	0.2	0.7	2.0		1.8	1.8		0.5
	코아채취(시내, 추가)	0.2	0.7	2.0		1.8	1.8		0.5
	코아채취(시외)	0.2	0.7	2.0		1.8	1.8		0.5
	코아채취(시외, 추가)	0.2	0.7	2.0		1.8	1.8		0.5
	밀도(코아)	0.1	0.2		1.6		1.0	60.4	0.1
	두께(코아)	0.1	0.1			1.0	0.1
도로보수용 상온역청 혼합물	다짐횟수	0.1	0.2			1.0	0.5	7
	안정도	0.1	0.2	0.5		1.7	1.4	15.3	0.3
	흐름값	0.1	0.2	0.5		1.7	1.4
	공극률	0.1	0.2	0.8		1.3	1.7	30.3	0.1
	수침잔류안정도	0.1	0.2	0.5		1.7	1.4	15.3	0.3
호안용블록 (콘크리트 및 모르터)	치수	0.1	0.1			0.2
	휨강도	0.1	0.2			1.0		3.4	1.0
	흡수율	0.1	0.2			0.7		64.6	0.6
오나멘트 타일	치수	0.1	0.1			0.1	0.1
	꺽임강도	0.1	0.1	0.1		0.3	0.3	1.1
	흡수율	0.1	0.1		0.5		0.1	34.8	0.6

종 별	시험종목	인 력 (시간)						공공요금
		시험관리		시험				전기 (Kwh)	상하수도 (㎥)	가스 (㎥)
		특급	중급	특급	고급	중급	초급
테라조 타일	치수	0.1	0.1			0.1	0.1
	꺽임강도	0.1	0.1	0.1		0.3	0.3	1.1
암석	밀도 및 흡수율	0.1	0.2		0.5	1.0		40.5	0.6
	압축강도	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	26.3
	탄성과 속도	0.1	0.2		0.3	0.5		18.2
콘크리트 코아	압축강도	0.1	0.1			0.1	0.2	0.9
케이블트로프	휨강도	0.1	0.2			1.0		13.4
점토바닥벽돌	치수	0.1	0.1			0.2
	흡수율	0.1	0.2			1.0		159.1	0.3
	휨강도	0.1	0.2			1.0		3.4	1.0

□ 화학시험과 : 11종 34종목

종 별	시험종목	인 력 (시간)						공공요금
		시험관리		시험				전기 (Kwh)	상하수도 (㎥)	가스 (㎥)
		특급	중급	특급	고급	중급	초급
포트랜트 시멘트	비중(르사트리에)	0.1	0.3			1.4		5.0
여과재료	비중	0.1	0.1			1.4		12.0
	강열감량	0.1	0.3			1.7		11.5
	염산가용율	0.1	0.5		3.4			2.7
	체가름(유효경,균등계수)	0.1	0.1		0.2	1.0		28.8
	마모율	0.1	0.1			0.5		0.1
	탁도	0.1	0.1			2.0		5.0	2.0
	실리카함량	0.2	0.7	5.0				21.0
물 (수질검사)	수소이온농도(pH)	0.1	0.1			0.6		1.1	0.5
	증발잔유물	0.1	0.5		3.6			12.0
	염화물	0.1	0.3		2.8			1.2	0.5
아스팔트 펠트	원지 단위면적 질량	0.1	0.2		0.1				4.0
	원지에 대한 아스팔트 침투율	0.1	0.2		0.1			0.1	2.7
	인장성능	0.1	0.2		0.1	0.1		0.1	2.6
	굴곡성능	0.1	0.1		0.1	0.1		0.3	2.7
	가열감량	0.1	0.2			0.1		5.5	0.8
아스팔트 루핑	원지 단위면적 질량	0.1	0.2		0.1				4.0
	원지에 대한 아스팔트 침투율	0.1	0.2		0.1				2.7
	인장성능	0.1	0.2		0.1	0.1			2.6
	굴곡성능	0.1	0.1		0.1		0.1		2.7
합성고분자계 방수시트	인장강도비(가열후)	0.1	0.2			0.2	0.2	173.1
	신장률비(가열후)	0.1	0.2			0.2	0.2	173.1
	접합성상(무처리)	0.1	0.2			0.2	0.5	10.0
	접합성상(알칼리)	0.1	0.2			0.2	0.5	10.0
개량아스팔트 방수시트	인장강도(무처리)	0.1	0.2			0.2	0.2	10.0
	신장률(무처리)	0.1	0.2			0.2	0.3	10.0
	인장강도(알칼리)	0.1	0.2			0.2	0.2	10.0
	신장률(알칼리)	0.1	0.2			0.2	0.3	10.0
	굴곡성능(가열후)	0.1	0.2		0.4	0.5		170.0
규산질계 분말형 도포방수재	압축강도	0.1	0.1		0.2	0.1		134.1	0.2
발포폴리스티렌 단열재	겉모양, 치수, 밀도	0.1	0.1				0.1	10.0
	연소성	0.1	0.2		0.5	0.3		169.0
경질폴리우레탄폼 단열재	연소성	0.1	0.2		0.5	0.3		169.0
하수슬러지	발열량	0.1	0.5					1.7