품 질 점 검  조 치 결 과

<이동품질관리반>

Ⅰ		점검개요

○ 점검기간 : '15. 12 .01

○ 점검구분 : 이동품질관리반 품질점검

Ⅱ		품질점검 점검결과

○ 점검현장 : 우이~신설 도시철도 1공구

○ 점검인원 : 3명

황제돈 (에스코컨설턴트)

구자갑 (코아이앤씨)

장대성 (토목3과 주무관)

○ 현장별 점검사항 및 조치결과  ※ 별첨 사진 참조

연번	현장명	점검자	점 검 사 항	조 치 결 과
1	우이 1공구	황제돈 구자갑 장대성	○ L01정거장 #1번출입구 - 출입구 가시설 벽체 복공 부와 접속한 보도포장부의 공동 및 파손된 곳에 대해 여 채움 및 보수실시	- 복공 접속부 보수포장 실시 완료
2			○ 인수천 교량 - 인수천 교량과 호안사이에 날개벽으로 마감처리 하면 유수의 영향이 교량에 직접 미치지 않으므로 검토바람	- 신우이교의 날개벽은 당초 설계에 반영되어 있으며, 설치 완료 하였음
3			○ 정거장 및 본선 구조물 - 정거장 및 본선구간 죠인트부 및 균열부에 대한 전반적인 보수계획 및 누수처리 대책을 수립하여 조치 요망 ∙조인트부 면처리 ∙균열부 보수 ∙누수부 방수처리 - 누수부에 대해 그라우트 방수를 실시하고 있으나, 방수작업이 완료된 후 2차 방수여부 검토 필요	- 정거장 및 본선구간 현재 발생 된 누수부위는 보수조치 완료 하였으며, 추가로 발생되는 누 수부위는 발생즉시 조치하겠 음, 또한 조인트부 면처리 및 균열부위는 지속적으로 정리중 에 있으며 2016년 6월중 조 치완료 예정임

연번	현장명	점검자	점 검 사 항	조 치 결 과
4	우이 1공구	황제돈 구자갑 장대성	○ 본선 바닥 - 일부 구간에서 채수가 발생 되고 있으므로 배수구배를 확인하여 보완	- 일부구간의 바닥에서 체수가 발생된 구간은 배수시설 보완하여 배수 완료 하였음.

붙임 : 현장별 점검사항 및 조치결과(사진) 1 부.  끝.

Ⅲ		품질점검 지적사항 및 조치결과

현장명 및 위치		우이 1공구 L01정거장
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	‘15. 12. 01 (화)		일 시	‘15. 12. 04 (금)
내 용	○ L01정거장 #1번출입구 - 출입구 가시설 벽체 복공부와 접속한 보도 포장부의 공동 및 파손된 곳에 대하여 채움 및 보수실시		내 용	- 복공 접속부 보수포장 실시완료

현장명 및 위치		우이 1공구 차량기지
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	‘15. 12. 01 (화)		일 시	‘15. 12. 02 (수)
내 용	○ 인수천 교량 - 인수천 교량과 호안 사이에 날개벽으로 마감처리 하면 유수의 영향이 교량에 직접 미치지 않으므로 검토바람		내 용	- 신우이교의 날개벽은 당초설계에 반영 되어 있으며, 교량 설치시 기 설치완료 하였음

현장명 및 위치		우이 1공구
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	‘15. 12. 01 (화)		일 시	‘15. 12. 14 (월)
내 용	○ 정거장 및 본선 구조물 - 정거장 및 본선구간 조인트부 및 균열부에 대한 전반적인 보수계획 및 누수처리 대책을 수립하여 조치 요망 ∙조인트부 면처리 ∙균열부 보수 ∙누수부 방수처리 - 누수부에 대해 그라우트 방수를 실시하고 있으나, 방수작업이 완료된 후 2차 방수여부 검토 필요		내 용	- 정거장 및 본선구간 현재 발생된 누수 부위는 보수조치 완료 하였으며, 추가 로 발생되는 누수부위는 발생즉시 조 치하겠음, 또한 조인트부 면처리 및 균열부위는 지속적으로 정리중에 있으 며 2016년 6월중 조치완료 예정임

현장명 및 위치		우이 1공구 차량기지
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	‘15. 12. 01 (화)		일 시	‘15. 12. 14 (월)
내 용	○ 본선 바닥 - 일부 구간에서 체수가 발생되고 있으므로 배수구배를 확인하여 보완		내 용	- 일부구간의 바닥에서 체수가 발생된 구간은 배수시설 보완하여 배수 완료 하였음.