풍납취수장 시설물 협의에 대한 의견 검토서

□ 개  요

○ 아산병원 및 풍납취수장 앞 방음벽 시공을 위한 풍납취수장 지장물 협의        『서울특별시 도시기반시설본부 토목부-16823호(2019.9.18.)』

□ 위  치

취수장 평면도면	방음벽 공사구간 사진

연번	구분	수량	단위	검 토 사 항	비 고
1	CCTV	1	개소	- 취수장 보안사항으로 이설을 요할 경우 실시간 감시가 가능하도록 즉시 조치
2	자바라게이트	1	개소	- 취수장 출입 게이트 구조물 손상 시 재설치
3	배수로	8	m	- 배수로 손상 시 역구배가 되지 않도록 설치
4	조경	1	식	- 원상복구를 원칙으로 하며 환경 변화 시 취수장과 협의하여 미려하게 설치
5	기타	1	식	- 공사 시 취수장 통행에 문제가 없어야 하며 안전을 위해 가림막을 설치 후 공사 시행 기타 변경사항이 있을시 취수장과 협의 후 시공

□ 검토 내용