풍수해 대비 위기대응 메뉴얼

2014년 07월 30일

서울특별시 서부공원녹지사업소 푸른수목원

==  목    차  ==

1. 풍수해 대비 피해대책

2. 풍수해 위기 경보

3. 위기관리 활동 및 위기경보 수준별 조치사항

4. 풍수해에 대비한 준비

5. 풍수해 주의보 발효시에 따른 대책

1. 풍수해 대비 피해대책

① 세부추진계획

중점 착안사항	대 책	비 고
외곽유입수	- 항동철길엣 유입시 침사지로 유도 - 내부 맨홀을 통하여 우수관로로 유도 및 양수처리 - 계류를 통하여 항동저수지로 유도	맨홀청소 침사지 정리
수목원 표면수	- 수목원 내부 맨홀 및 계류로 유도 - 우수관로를 통하여 수목원 외부로 유도 - 잔디수로를 통한 자연배수처리 - 계류를 통하여 항동저수지로 유도	잔디예초 노면정리 저수지 수초정리
감전사고방지	- 우천시 전기와 기계류 작업금지 - 분전함(가로등, 전기, 통신)에 시건장치 설치 - 분전함이 우수로 인한 침수여부 확인 및 이격설치 - 건물내 누전차단기 확인 및 낙로 어스단자 확인	분전함 노후 확인
위험 기계기구 관리	- 전기차, 승용로터리, 차량 등 운행금지 - 작업용 기계기구 작동금지	기계반출 대장작성
자재관리	- 작업후 보양철저 - 강풍시 자재덮개는 날림을 방지, 견고하게 고정 - 창고 및 야적장의 덮개 설치 및 휘산방지틀 설치	야적물량 확인
저수지 관리	`- 항동저수지 수면 유지용 보의 균열 확인 - 강우시 수량계를 설치하여 저수지 수면유지 - 집중호우시 수위조절용	수위조절기 확인

② 풍수해 대비 안전대책

∙ 기상특보 발령시 조치사항

- 발령기간 중 비상근무 실시

- 태풍통과시 기상정보를 입수하고 대응조치

∙ 폭우대비 조치사항

- 폭우시 수방대책 재점검 실시

- 수목원내 취약지구(가든센터, 숲교육센터, 관리동) 확인점검 실시

∙ 강풍대비 조치사항

- 수목원내 25개 테마원, 항동저수지, 습지원 및 경사지 점검

- 현장자재확인 및 고정상태 확인

2. 풍수해 위기경보

① 위기경보 수준

구 분

판 단 기 준

비   고

관심

(Blue)

◦ 태풍․호우 빈발 시기

◦ 우리나라에 영향을 미칠 가능성이 있는  태풍의 발생

<준비단계 가동>

여름철 재해대책기간(5.15~10.15) 운영

◦ 징후 감시활동

주의

(Yellow)

◦ 태풍․호우 예비특보 또는 주의보가 발령되고 태풍․호우에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 나타날 때

<비상 Ⅰ단계 가동>

비상연락체계 유지(푸른도시국, 서부공원녹지사업소)

◦ 기상정보(특보 등) 모니터링

◦ 협조체제가동

경계

(Orange)

◦ 태풍․호우경보가 발령되고 태풍․호우에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 농후할 때

<비상 Ⅱ단계 가동>

유선 및 온라인 연락 수시진행(재난대책본부)

◦ 신속 대응체계 점검

심각

(Red)

◦ 태풍․호우경보가 발령되고 태풍․호우에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 확실 할 때

<비상 Ⅲ단계 가동>

유선 및 온라인 연락 상시진행(재난대책본부)

◦ 즉각 대응태세 돌입

※ 태풍․호우재난 위기경보는 상황에 따라 순차에 관계없이, 전국적 또는 지역적으로 발령 될 수 있음

※ 호우주의보 : 6시간 강우량이 70mm(경보 110mm)이상 예상되거나, 12시간 강우량이 110mm(경보 180mm)이상 예상될 때

② 위기경보 절차

∙ 태풍․호우발생 상황파악

- 기상청 정보를 통해 태풍․호우발생 및 진행상황 모니터링

- 태풍의 강도․크기․예상진로 및 집중호우 범위․예상강우량 등

- 태풍․호우 재난상황(기상․피해상황, 조치사항 등) 전파

- 상황전파 : 산림청 산림환경보호과 → 수목원‧식물원(권역별 대표) → 국․공․사립수목원․식물원

∙ 위기경보 접수 및 전파

- 중앙재난대책본부로부터 발령된 위기경보사항을 수목원‧식물원에 신속히 전파

- 전자결재 공문, 유선, FAX 등으로 전파

- 위기경보 발령수준에 따른 적절한 재난대비 조치 지시

③ 위기대응 지침 및 판단 / 고려 요소

∙ 위기대응 지침

- 태풍․호우시 수목원 안전관리 매뉴얼 자동 실행

- 신속한 상황전파(비상연락망) 및 태풍․호우상황 모니터링

- 사업소와 수목원간 긴밀한 협조체계 유지, 위기경보 발령시 다른 공원에 신속히 전파

∙ 태풍․호우 재난 위기경보 수준에 따른 신속한 사전대응 조치할 사항을 수목원‧식물원에 시달

- 재해우려지역 점검․정비 등 피해예방대책 추진

- 관람객 대피장소 점검․정비 등 인명피해 예방을 위한 사전 조치

④ 위기판단 / 고려요소

∙ 태풍 : 태풍의 진로, 중심기압, 크기, 강도 및 동반되는 풍속, 강수량, 태풍의 직 · 간접적 영향권 등

∙ 호우 : 호우의 강우강도, 강수 지역의 분포, 호우피해 예상지역의 여건, 확대가능성, 파급효과 등

3. 위기관리 활동 및 위기경보 수준별 조치사항

① 예방 및 대비

∙ 위기 발생으로 인한 피해를 사전에 저감시키기 위한 일련의 활동

∙ 위기 상황에서 수행해야할 제반사항을 사전에 계획, 준비, 교육 및 훈련함으로 즉각 대응태세를 강화

② 조치사항 및 절차

∙ 수목원 안전점검 실시

∙ 안전관리 매뉴얼 구비, 준수, 및 교육과 훈련 실시

∙ 수목원 사전예방, 대배조치 지시

∙ 재난 예방, 대응 추진실태 현장 지도점검 실시

③ 조치내용

∙ 분기별 1회 이상, 재해기간 특별 안전점검

∙ 안전관리 매뉴얼 작성 및 비치

∙ 교육, 훈련 프로그램 개발, 시행 및 지속적 운영

∙ 피해 발생에 대비한 복구용 장비 확보

∙ 관람객 대상 안전사고 예방교육 실시

∙ 지역 유관기관 비상연락망 정비 및 사업소간 협업체계 사전구축

④ 대응

∙ 재해 발생시 신속대응 및 복구체계 구축

∙ 위기경보 수준 : 관심(Blue)

- 수목원 사전대응 조치

- 현장 지도점검 실시

- 재난 담당부서와 상황공유 및 협조체계 유지

- 피해발생 대비한 복구용 장비 확보

- 안전사고 예방교육 실시

∙ 위기경보 수준 : 주의(Yellow)

- 재해 취약지역 등 인명피해 예방 안전조치

- 태풍, 호우 재난사항 모니터링 실시

- 피해상황 수집 및 신속대응

∙ 위기경보 수준 : 경계(Orange)

- 위기경보 전파

- 풍수해 대비 비상근무 강화

- 재난 예방지원본부와 협조체계 유지

- 대책 상황실 운영강화

- 인명, 시설물 및 식물피해 상황 수집과 대응책 강화

∙ 위기경보 수준 : 심각(Red)

- 피해상황 추이를 모니터링하고 위기경보 강화

- 전직원 비상근무체계 강화하고 담당부서와 상황공유

- 피해복구 대응책 마련

4. 풍수해에 대비한 준비

① 사전준비

∙ 현장위치에 따른 예상 강우량을 산정하여 배수계획 및 풍수해 대비계획 수립

∙ 수방자재를 확보(양수기, 마대, 가마니, 삽, 우비, 장화, 포크레인 등)

∙ 건축물 관련기관과의 풍수해 댑 협의 및 비상연락망 구축(한전, 병원, 소방서 등)

∙ 현장내 비상대기반을 편성하여 운영

② 수목원 내외부 점검 실시

∙ 테마원 배수로 확보 및 침사지, 하수관로, 집수정 등 점검(취약지역에 대한 즉시 보수작업)

∙ 양수기 또는 배수펌프 확보(작동유무 확인, 정전대비 예비 양수기 확보)

∙ 수목원 도로상태 점검

∙ 전력구, 전화통신케이블, 상하수도관 및 지하매설물 등의 점검

③ 붕괴 등 재해예방 조치

∙ 테마원 주변 지질상태 점검

- 지질, 지형, 균열발생 여부 등 현장상황 점검

- 비닐 Sheet 씌우기, 마대 및 가마니 쌓기 등 사면 보호조치

- 산마루 측구, 도수로, 소단배수로 등 배수로 확보 및 정비

∙ 옹벽, 석측 등의 상태를 점검

- 테마원 개비온의 붕괴 및 낙석위험 점검

- 숲교육센터의 산마루 옹벽의 균열 및 상황점검

- 두레마을 보강토블럭의 누수 및 균열점검

- 기타 가든센터와 관리동 주변의 벽체 균열 및 변형 유무 확인

∙ 항동저수지 보상태 점검

- 집중호우에 대비한 수량계 설치 및 확인

- 과다한 역류로 인한 보의 균열, 바닥침식 및 붕괴 점검

- 집중호우 대비한 수량조절박스 점검

∙ 강풍으로 인한 식물 점검

- 태풍 등의 강품으로 이한 교목 및 관목류 지지대 점검

- 강풍에 훼손이 예상되는 식물들의 안전끈 설치

④ 감전재해 예방 조치

∙ 수전설비 상태를 점검.

- 수전설비 설치위치의 적정성 여부 확인

- 전기보안 규정에 따른 순찰 및 점검기록 상태

- 출입금지 범위설정 및 출입금지 명기 여부

- 울타리 설치 적정성 및 시건 여부

- 가공선로 보호카바 설치 상태

∙ 옥외 분전반 설치상태를 점검.

- 분전반 옥외 설치시 비, 바람으로 부터 안전한 옥외형

- 충전부 내부 보호판 설치 등 보호조치

- 외함접지 상태(Φ1.6mm 이상)

- 누전차단기 설치 및 작동 상태

- 전기 인출시 누전차단기 연결 유무

- 콘센트와 플러그에 의한 전원 인출 유무

- 외함에 회로도, 회로명 표시

- 외함 시건장치 및 안전표지판 부착

∙ 이동형 전기․기계 기구 상태를 점검

- 전선, 접점, 단자, 스위치 등 전기가 통하는 곳의 피복상태

- 작업전 점검 및 정기점검 유무

- 전기․기계기구 접지

- 누전차단기 부착 또는 누전차단형 콘센트 사용 유무

- 이동용 조명기구 및 매달기식 전등의 보호망 유무

- 투광등 전선인입부 절연고무 손상유무

- 단말부위 충전부 Taping등 절연 유무

- 전선의 노후화 및 손상유무

∙ 이동전선 및 가설배선 상태를 점검

- 배선의 가공설치 등 작업장 바닥에 전선방치 유무

- 전선이 차량 등 중량물의 통로상에 노출 유무

- 전선 피복 파손 유무

- 습윤장소에서 사용하는 전선 및 접속기의 성능

- 충전부 노출 유무

- 전선이 고열물에 인접 또는 접촉 유무

- 문어발식 배선 유무

- 전선 정리정돈 상태

∙ 활선 근접 작업시에는 아래사항을 조치․확인

- 저압충전선로 감전위험 유무

- 가공전선에 접촉 또는 접근시 안전조치 유무

- 작업자 주위의 충전전로에 절연용 방호구 설치 유무

- 접촉사고 발생위험이 있는 저압 및 고압 활선에 방호관 설치유무

- 접촉사고 발생위험이 있는 특별고압 이설 유무

- 활선작업시 감시인 배치 유무

⑤ 낙하, 휘산 등 재배예방 조치

∙ 강풍에 대비한 각종 가설물, 안전표지판, 적재물 등의 결속 및 보강상태를 점검한다.

- 방풍벽의 설치 상태 (기초, 벽이음, 연결철물 설치상태)

- 과대 풍압이 발생하지 않도록 시트에 통풍구 설치

- 작업발판 설치 및 결속상태

- 관리동 가설재 및 재료 등 결속 또는 하역 조치

∙ 작업 중지 상황

분류(m/sec)	강 도
강 우	강우강도 80㎜/24hr 이상
바 람	3시간 평균풍속이 14m/sec 이상

∙ 낙하물 방지망 설치 상태를 점검한다.

- 망의 설치 여부

- 망의 각도 및 수평돌출 상태 적정성

- 비계와 구조물사이 망의 연결 등

∙ 개구부의 방호 조치를 철저히 한다.

- 강풍에 의해 설치부재가 파손, 낙하되지 않도록 고정 철저

∙ 각종 자재의 정리정돈을 철저히 한다.

⑥ 하절기 건강장해 예방조치

∙ 혹서기에 하루중 기온이 가장 높은 오후 1시~3시 사이에는 가능한 외부작업을 삼간다.

∙ 건강장해가 발생된 작업자에게는 즉시 응급처치를 한다.

- 열실신 : 서늘한 곳에 작업자를 눕히고 수분내에 회복되지 않으면 병원으로 후송한다.

- 열경련 : 0.1% 식염수를 마시게 한다.(물1ℓ에 소금 한 티스픈 정도)

경련이 일어난 근육을 마사지 한다.

- 열피로 : 환자를 서늘한 장소로 옮겨 열을 식힌다.

- 열사병 : 지체없이 입원하여야 하며 구급차를 기다리는 동안 다음의 응급처치를 실시한다.

∙  현장 보건․위생관리를 철저히 한다.

- 식당, 숙소 주변의 방역 실시.

- 현장식당의 조리기구 청결관리 및 식수는 끓여 제공

- 식당 및 식수대 주위에 식염 비치

5. 풍수해 주의보 발효시에 따른 대책

∙  비상근무조를 수목원의 실정에 맞게 휴일근무조와 동일하게 편성

∙  수목원 관리업무에 지장이 없도록 아래와 같이 비상근무 기준에 따라 풍수해 근무조를 편성운영

∙  비상근무 기준

구 분	판단기준	근무체계	비 고
평시	○ 30㎜/일 미만 강우예보	○ 평시 : 담당 주임 ○ 주간 : 사회복무요원 1명 ○ 야간 : 질서유지요원 2명	○ 비상연락 체계 및 상황유지
보강	○ 강우량 30㎜/일 이상 예보	○ 평시 : 담당 주임 ○ 주간 : 사회복무요원 2명 ○ 야간 : 질서유지요원 2명	○ 비상연락 체계 및 상황유지
1단계 (주의)	○ 호우주의보 발령시 - 6시간 70㎜이상 예보 - 12시간 110㎜이상 예보 ○ 태풍주의보(순간풍속20m/s)	○ 평시 : 직원 1명 ○ 주간 : 사회복무요원 2명 ○ 야간 : 질서유지요원 2명	○ 수목원내 순찰 실시 ○ 수목원 이용시민 귀가 안내 및 출입통제 검토
2단계 (경계)	○ 호우경보 발령시 - 6시간 110㎜이상 예보 - 12시간 180㎜이상 예보 ○ 태풍경보(순간풍속 26m/s)	○ 평시 : 원장, 직원1명 ○ 주간 : 사회복무요원 3명 ○ 야간 : 질서유지요원 2명	○ 수목원내 순찰 강화 ○ 수목원 이용시민 출입통제 ○ 필요시 공무직, 기간제근로자 대기근무
3단계 (심각)	○ 홍수경보 발령시 ○ 수목원내 사고 발생시	○ 평시 : 전직원 ○ 주간 : 사회복무요원 3명 ○ 야간 : 질서유지요원 2명	○ 사면 등 취약지역 순찰강화 ○ 수목원 전지역 출입통제 - 질서유지요원 비상순찰 활용 ○ 응급조치

∙ 풍수해 단계별 근무 편성표

1단계				2단계		3단계
A조	B조	C조	D조	A조	B조	전직원
이정철	이형선	오혜정	노미선	조장 : 이정철	조장 : 노미선
				조원 : 오혜정	조원 : 이형선

∙  비상연락망

구 분	직 책	성 명	연 락 처
			사무실	핸드폰
푸른수목원	원장	이정철	2686-3200	*************
	풍수해 담당	노미선	2686-3203	*************
	기계시설 담당	이형선	2686-3203	*************
	풍수해교육 담당	오혜정	2686-3200	*************
	업무지원(공무직)	오준영	2686-3200	*************
	〃	정홍모	2686-3200	*************
	〃	조아영	2686-3200	*************
	〃	류현주	2686-3200	************
	〃	황선미	2686-3200	*************
	〃	김성실	2686-3200	*************
	사회복무요원	곽중구		*************
	〃	심재근		*************
	〃	이재호		*************
	질서유지요원	윤석환(조장)		*************
	〃	안철환		*************
	〃	김창수		*************
	〃	유호		*************
	〃	오승택		*************

∙  풍수해자재 및 장비 보유현황

장비(자재)명	규격	단위	수량	용 도	비 고
엔진양수기	5HP	대	1	침수지역 및 집수정 양수
수중펌프	3HP	대	7	침수지역 및 집수정 양수
비 닐		롤	3	적토물 유실보호 및 자재덮개
천 막		식	7	적토물 유실보호 및 자재덮개
마 대		개	400	우수방지턱 설치
양수용호스	Φ50	M	200	긴급양수
무전기		대	10	연락용
랜 턴		개	5	야간순찰 및 정전대비
곡괭이		개	7	긴급인력보수
삽		개	50	긴급인력보수
로 프	100m	롤	4	비상구난
우 의		벌	30	긴급인력보수
장 화		족	30	긴급인력보수
호 각		개	2	긴급인력보수
포크레인	v0.1	대	1	긴급복구용
전기차		대	3	재난구조 및 물자운송
차량	1ton	대	1	적토물 및 자재 운반

∙  유관기관 연락 및 협조체계

유관기관명	담당자	연락처	주소
시청 공원녹지정책과	고희경	02-2133-2031	서울시 중구 무교로 21, 9층
시청 자연생태과	류기혁	02-2133-2157	서울시 중구 무교로 21, 9층
서부공원녹지사업소 총무팀	이수환	02-300-5514	서울시 마포구 월드컵로 243-60
서부공원녹지사업소 토목건축팀	이석중	02-300-5554	서울시 마포구 월드컵로 243-60
구로구 공원녹지과	황의식	02-860-2396	서울시 구로구 가마산로 245
오류2동 주민센터	김현석	02-2620-7550	서울시 구로구 오류로 45
한전 서부지사		02-710-2211 국번없이 123	서울시 마포구 토정로 37길38
구로경찰서 오류지구대		02-2612-6112 국번없이 112	서울시 구로구 경인로 221
구로소방서		02-2618-0119	서울시 구로구 경인로 408
구로성심병원		02-2067-1500	서울시 구로구 경인로 427
강서수도사업소		02-3146-3800	서울시 양천구 목동동로 155

∙  위기관리 업무수행체계

- 사업소

				재난안전대책본부장 (시장)
				부본부장 (서부공원녹지사업소장)
상황총괄반			인력,장비보급반			이동통제반			사후관리,복구반			교육, 홍보반
팀장	1명		팀장	1명		팀장	1명		팀장	3명		팀장	1명
총무팀장			녹지조경팀장			푸른수목원장			토목시설팀장 기전시설팀장 토목건축팀장			운영팀장
직원	10명		직원	7명		직원	3명		직원	13명		직원	6명
팀별 선임외 1명			팀별 선임외 1명			팀별 선임외 1명			팀별 선임외 1명			팀별 선임외 1명

∙  기구의 임무

반 별	임 무
상황총괄반	○ 행정업무 총괄 및 관계기관 협조(재난안전대책본부, 푸른도시국) ○ 재난지역 설정 및 출입 등 이동에 관한 원칙 설정 ○ 발생상황별 대체요령 결정 및 상황전파 ○ 각반의 풍수해 처리업무 조정 및 복구지원 현장지휘 ○ 소요예산 수립 및 집행 ○ 종합상황보고(일일보고 등 각종보고)
인력, 장비보급반	○ 풍수해 피해 잔존물 처리 및 통제초소 운영에 따른 인력계획 수립 및 지원 ○ 군대, 경찰, 소방서 인력지원 요청 ○ 풍수해 복구에 필요한 자재운송지원 ○ 통제초소, 응급약품, 관련비품 및 급식지원 ○ 각지원반 운영에 필요한 자재 및 비품지원
이동통제반	○ 군인, 경찰, 소방서 등 인력지원 요청 및 협조체계 유지 ○ 각 출입구 상황유지 및 보고 ○ 출입차량 및 관람객 통제 ○ 통체소 설치 및 비상연락망(무전기 등) 점검 및 수리
사후관리, 복구반	○ 풍수해 피해 자존물 처리 ○ 피해상황 복구에 필요한 장비, 기자재 등 수급 ○ 소요인력 파악 및 관리 ○ 풍수해 피해상황 ○ 피해지역 투입인원 교육 및 안전사고 예방교육 실시 ○ 복구에 따른 2차 안전사고 피해 관리
교육, 홍보반	○ 언론기관(방송, 신문 등) 정보 총괄 ○ 산하공원 및 관련기관 홍보물 제작 배포 ○ 풍수해에 대비한 조직활성화 방안계획 및 추진 ○ 산하공원, 시설물관리 업체, 직원, 공무직, 기간제근로자 감찰

- 푸른수목원

				관리책임자 (푸른수목원장)
상황총괄반			인력,장비보급반			이동통제반			사후관리,복구반			교육, 홍보반
직원	1명		공무직	1명		직원	1명		공무직	1명		직원	1명
노미선			정홍모 황선미 김성실			이형선			오준영 류현주 조아영			오혜정
근로자	2명		근로자	3명		근로자	2명		근로자	10명		근로자	1명
공익	1명					공익	1명					공익	1명
용역	2명					용역	2명

∙  기구의 임무

반 별	임 무
상황총괄반	○ 행정업무 총괄 및 관계기관 협조(푸른도시국, 유관기관) ○ 재난지역 설정 및 출입 등 이동에 관한 원칙 하달 ○ 발생상황별 대체요령 결정 및 상황전파 ○ 각반의 풍수해 처리업무 조정 및 복구지원 현장지휘 ○ 종합상황보고(일일보고 등 각종보고)
인력, 장비보급반	○ 풍수해 피해 잔존물 처리 및 통제초소 운영 ○ 군대, 경찰, 소방서 인력지원 요청 ○ 풍수해 복구에 필요한 자재운송 ○ 응급약품, 관련비품 및 급식지원 ○ 각지원반 운영에 필요한 자재 및 비품지원
이동통제반	○ 군인, 경찰, 소방서 등 인력지원 요청 및 협조체계 유지 ○ 각 출입구 상황유지 및 보고 ○ 출입차량 및 관람객 통제 ○ 통체소 설치 및 비상연락망(무전기 등) 점검 및 수리
사후관리, 복구반	○ 풍수해 피해 자존물 처리 ○ 피해상황 복구에 필요한 장비, 기자재 등 수급 ○ 소요인력 파악 및 관리 ○ 풍수해 피해상황 ○ 피해지역 투입인원 교육 및 안전사고 예방교육 실시 ○ 복구에 따른 2차 안전사고 피해 관리
교육, 홍보반	○ 직원, 공무직, 기간제근로자, 질서유지요원, 사획복무요원 홍보물 배포 ○ 풍수해에 대비한 조직활성화 방안계획 및 추진 ○ 산하공원, 시설물관리 업체, 직원, 공무직, 기간제근로자 감찰

∙  각 위기 단계별 근무자(역할) 및 임무

구 분	근무자	인원	비 고
평시	직원	4	현행 업무수행, 지역, 담당별 안전점검 실시
	공무직	6	현행 업무수행
	사회복무요원	3	현행 업무수행, 담당구역 순찰
	질서유지요원	4	현행 업무수행, 담당구역 순찰
	기간제근로자	17	현행 업무수행
1단계 (주의)	직원	1	수목원내 위험요소 순찰실시
	공무직	2	관람객 귀가 안내 및 출입통제 검토
	사회복무요원	2	위험요소 시설 순찰강화
	질서유지요원	2	풍수해에 대하여 관람객에게 안내, 전달, 대피안내 설명
	기간제근로자	6	피해수습, 복구, 현장지원 업무
2단계 (경계)	직원	2	수목원내 순찰강화
	공무직	3	풍수해 대비 자재운송, 복구지원 등의 현장업무, 복구장비 및 기자재 운반
	사회복무요원	2	위험요소 시설 시간대별 순찰
	질서유지요원	3	관람객 및 차량출입 통제, 지속적인 순찰
	기간제근로자	9	피해수습, 복구, 현장지원 업무
3단계 (심각)	직원	4	현장지휘, 행정업무, 응급조치, 관계기관 연락, 상황전파
	공무직	6	풍수해 대비 자재운송, 복구지원 등의 현장업무, 복구장비 및 기자재 운반
	사회복무요원	3	위험요소 시설 고정배치
	질서유지요원	2	시간대별 수목원 순찰, 관람객 및 차량출입 통제, 지속적인 순찰
	기간제근로자	17	피해수습, 복구, 현장지원 업무

∙  위기대응 단계별 시나리오 및 복구계획

- 1단계(주의)

전직원 기상상황에 예의주시 / 비상연락망 정비

수목원 전지역 순찰강화

위기상황에 대비한 물자준비 / 기자재 확보

피해상황 응급복구 : 자체인력 및 기자재로 피해복구지원

- 2단계(경계)

위험요소지역 순찰강화 / 기상예보 예의주시 / 비상연락체계 가동

관람객 대피명령 / 응급복구팀 가동 / 기간대별 순찰 강화

사업소 및 관계기관 연락

피해상황(중) 복구 : 사업소 인력 및 장비요청

- 3단계(심각)

전직원 현장 배치 / 응급대피소 운영 / 응급약품 지급

복구지원팀 운영 / 피해상황 조사 / 현장지위체계 확립

피해상황(상) 미복구시 : 사업소에 인력 및 장비요청, 인근 유관기관 지원요청(소방서, 경찰서 등)

∙  관람객 대피안내 방송문안

- 1단계(주의)

안 내 문

푸른수목원 관리사무소에서 안내말씀 드리겠습니다.

현재 푸른수목원 주변의 기상상황에 따라 풍수해 위기경보 1단계가 발령되었습니다.

만약에 있을지모를 돌풍과, 낙뢰 등 안전사고에 주의하여 주시기 바랍니다.

수목원내의 관람객께서는 수목원 근무자의 통제에 따라 주시기 바랍니다.

푸 른 수 목 원 장

◦◦◦경보(집중호우, 강풍, 낙뢰, 우박, 태풍 등 기상여건)

- 2단계(경계)

안 내 문

푸른수목원 관리사무소에서 안내말씀 드리겠습니다.

현재 푸른수목원 주변의 기상상황에 따라 풍수해 위기경보 2단계가 발령되었습니다.

수목원내의 관람객께서는 수목원 관람을 자제하시고

수목원 근무자의 통제에 따라 조속히 퇴원하여 주시기 바랍니다.

푸 른 수 목 원 장

◦◦◦경보(집중호우, 강풍, 낙뢰, 우박, 태풍 등 기상여건)

- 3단계(심각)

안 내 문

푸른수목원 관리사무소에서 안내말씀 드리겠습니다.

현재 푸른수목원 주변의 기상상황에 따라 풍수해 위기경보 3단계가 발령되었습니다.

수목원내의 관람객께서는 수목원 근무자의 통제에 따라 주시기 바랍니다.

수목원 근무자의 통제에 따라 가까운 대피소로 대피하여 주시기 바랍니다.

푸 른 수 목 원 장

◦◦◦경보(집중호우, 강풍, 낙뢰, 우박, 태풍 등 기상여건)

∙  관람객 응급대피장소 및 현장근무자 배치도(3단계 발령시)

CP

G1

G2

G3

S2

S1

기호	구분	담당자	배치인원	수용인원	비고
Command Part CP	지휘본부	이정철	1
Guard G	현장초소	오혜정	6		공무직 1명 사회복무요원 3명 질서유지요원 2명
Shelter S	응급대피장소	노미선	4	S1 : 60명 S2 : 200명	공무직 2명 기간제 2명
	인원배치 지역	이형선	16		공무직 3명 기간제 15
계			27

∙  안전점검 대상 시설물 점검항목 및 관리점검표

시설물	내용	개소	점검자	관리내용	비고
가든센터	관리사무소	1	이정철	전기, 누수,
	화장실	1	오혜정	누전, 부식 등의 안전상태 점검
	전기실	1	이형선	감전, 차단기, 배기팬, 오작동 점검
	가든카페	1	이형선	누전, 부식 등의 안전상태 점검
	북카페	1	오혜정	누전, 부식 등의 안전상태 점검
조경시설물	초정	8	이정철	지붕훼손, 기둥부식 등 점검
	목재데크시설	7	이정철	바닥훼손, 난간훼손 등 점검
	분수		이정철	누전, 누수, 차단기 등 점검
	파라솔, 탁자	27	이정철	파손, 결속, 작동여부 등 점검
숲교육센터	연구실	1	노미선	전기, 누수, 침하 등 점검
	강의실	1	노미선	〃
	화장실	1	노미선	〃
	보일러실	1	이형선	〃
대형식물	메타세쿼이어	120	이정철	가지훼손, 전지전정 상태 점검 등
	소나무장송	18	이정철	〃
	능수버들	1	이정철	〃
	느티나무	9	이정철	〃
옥외시설물	지하관정	2	이형선	누전, 부식 등의 안전상태 점검
	물탱크실	1	이형선	누수, 센서오작동 등 점검
	옥외 배전판	6	이형선	누전차단기, 시건장치, 침수 등
항동저수지	저수지수문	1	오혜정	이상 작동여부 확인, 보 균열
테마원	유지관리	25	이정철	지반침하, 배수불량, 식물관리 등
옥외 전기시설	가로등, CCTV	160	이형선	누전차단기, 낙뢰, 오작동 등 점검