【붙 임 1】- 소방서 제출용

2015년 풍수해 현장대응장비 보유현황

( 동작소방서 )

❶ 수난구조

부서명	보유 수량	고무보트	수상 오토바이	잠수장비	구명자켓	구명부환	수중 조명등
		[사진]	[사진]
합 계	43			2	26	13	2
구조대	31			2	19	8	2
진압대	4				2	2
노량진 센터	4				2	2
상도 센터	3				2	1
백운 센터	1				1

❷ 배수지원

부서명	보유 수량	펌프차	물탱크차	수중펌프	엔진펌프	이동식발전기	발전기 트레일러	발전기 (구조공작차 부착형)	발전차
합 계	30	4	3	12	5	5	1
구조대
동작 진압대	10	1	1	3	2	2	1	0	0
노량진119 안전센터	8	1	1	4	1	1
상도센터	6	1	0	3	1	1
백운센터	6	1	1	2	1	1

❸ 수중펌프

부서명	보유 수량	용량 (kw)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	사용전압 (v)	흡수구경 (mm)	배수구경 (mm)	호수		보관장소	이동 수단
								구경(mm)	길이(m)
합 계	12
구조대
진압대	2	0.75	17	0.3	단상220V		40	40	15	동작	펌프차
	1	11	35	1	삼상380V		65	65	15	동작	반트럭
노량진	1	2.2	27	0.7	삼상 380	65	65	65	15	노량진	펌프차
	1	0.746	18.5	0.4	단상 220	40	40	40	15	노량진	펌프차
	1	0.746	18.5	0.4	단상 220	40	40	40	15	노량진	펌프차
	1	0.373	18	0.18	단상 220	40	40	40	15	노량진	펌프차
상도센터	3	1.5	18.5	400	단상 220			40	15	상도	펌프차
백운센터	2	1,500kw	18.5m	310㎥/분	220V		50mm			펌프차량	펌프차

❹ 이동식 발전기

부서명	보유 수량	출력(kw)	양정 (m)	토출량 (㎥/min)	사용연료	흡수구경 (mm)	배수구경 (mm)	호수		보관장소	이동 수단
								구경(mm)	길이(m)
합 계	6
구조대
진압대	1	60			가솔린					동작	트레일러
	1	2.8			가솔린					동작	펌프차
	1	5			가솔린					동작	반트럭
노량진	1	4.80			가솔린					노량진	펌프차
상도센터	1	5kw			가솔린					상도	펌프차
백운센터	1	4.8			가솔린					창 고	펌프차

❺ 엔진펌프

부서명	보유수량	출력(kw)	전선릴		보관장소	이동수단
			보유수량(개)	길이(m)
합 계	5
구조대
진압대	2	9.6	3	40	동작	반트럭
노량진	1	0.746	1	40	노량진	펌프차
상도센터	1	8.6kw	1	40	상도	펌프차량
백운센터	1	8.6	2	50m	창고	펌프차

❻ 이동형 집수기

부서명	보유수량	사용전압 (v)	전선릴		비고
			보유수량(개)	길이(m)
합 계	2
구조대					[사진]
진압대	1	220	2	40
노량진
상도	1	220	1	40
백운