플라자내 성동구 주민 편의공간 마감재 협의

[자원순환과]

□ 추진경과

○ 요청사항(성동구)

- 플라자내 성동구 구민을 위한 편의공간 제공요청

․성동구민을 위한 여가활동 및 소통공간 요구(맘플프로그램 등)

○ 플라자내 주민편의공간(주민소통방) 확보(‘16.4)

- 위    치 : 본관 2층 98㎡

- 운영방안 : 구민 대상으로 업사이클, 재사용 등 재활용 문화확산 프로그램을 포함한 “년간 프로그램 운영계획”을 제출

※ 서울특별시 서울새활용플라자 설치 및 운영에 관한 조례

□서울새활용플라자의 정의(제2조)

- 업사이클링, 재사용 등 재활용 관련 산업을 지원하고 시민의 재활용에 관한 의식을 향상시키기 위해 설치․운영하는 시설임

□플라자내 설치가능시설(제4조)

- 업사이클, 재사용 등 재활용 관련 입주 및 교류공간, 생산․연구공간, 소재은행, 전시․판매공간

- 교육․체험공간, 회의실 등

□ 마감재 (안)

구분	바닥마감재	벽체마감재	천장마감재	비고
당초	에폭시 라이닝	-	흡음텍스(THK15)
1안	카펫타일(THK7)	미장,수성페인트	당초안
2안	디럭스타일(THK3)	미장,수성페인트	당초안

□ 바닥마감재 시공 사례

	【에폭시 라이닝】- 당초 설계안 ○ 충격성, 내마모성 등 기계적 물성이 우수 ○ 고광택의 외관이 뛰어나고, 컬러가 다양하고 두께조절이 쉬움 ○ 면의 Non-Slip(미끄럼 방지) 처리 용이
	【카펫타일(THK7)】 ○ 흡음 효과가 뛰어나 소음이 적고, 보행시 안정성을 주며, 공기 중의 먼지를 흡수하여 효과 ○ 재질 자체로 따뜻한 느낌, 아늑한 느낌을 형성
	【디럭스타일(THK3)】 ○ 아주 고급스럽지만 보편적인 상업용 바닥재 ○ 색상이나 패턴 선택이 용이 ○ 백화점, 학원, 학교 등 유동인구가 많은 장소에 대부분 쓰이며 깨질 경우 부분 보수가 가능 ○ 탄성력을 가지고 있지 않음.