【플로라 하우스 고시원 화재진압 매뉴얼】

성북소방서

(돈암119안전센터)

1. 일반현황

대 상 명	플로라하우스 고시원		위 치			성북구 동선동1가 84-2
대 표 자	구희용		전화번호			02-929-0230		건물주		임병대	방화관리자 (전화번호)		김종락 *************
건물구조	양식, 철근콘크리트조, 지하 2층, 지상 7층 연면적 : 682.84㎡, 건축면전 : 6,961.53㎡
주 출입구 (개소)	2	피난계단 (비상구)			1		종사원 (명)		1	수용인원		80
난방방식	도시가스			난방연료			도시가스			주방화기취급		가스레인지
화재보험	2015년 7월 13일			회 사 명			동부화재			보험가입금액		797,755,000
주요취약시설	취사용 가스레인지

2. 소방시설 등 설치현황

층별	소화설비					경보설비				피난설비				소방용수 설비		소화활동설비
	소화기	옥내소화전	스프링클러	co2소화설비	동력소방펌프	자동화재탐지	비상경보	비상방송	자동화재속보	유도등	유도표지	비상조명등		소화수조	저수조	연결송수관	무선통신보조설비	비상콘센트	제연설비	연결살수
-2	2	2	78			6/1	2	11		6		44
-1	2	2	78			6/1	2	11		6		44
1	2	2	78			6/1	2	11		6		40				2
2	2	2	78			6/1	2	11		6		40
3	2	2	78			6/1	2	11		6		40
4	2	2	78			6/1	2	11		6		40
5	2	2	78			6/1	2	11		6		40
7	2	2	78			7/1	2	11		6		40
계	18	18	702			65	18	99		54		368				2

3. 화기취급현황

구 분	7층
가스시설 등	가스레인지

4. 소방활동상 예상되는 문제점 및 대책

○ 건물구조 및 피난상 문제점

-양식 철근콘크리트조 평가

-비상구가 1개 밖에 없고, 지상 7층이라 연기가 찼을 경우 신속한 대피 어려움

-여러 개로 방이 구획되어있어 요구조자와 진압대원들에게 혼란을 야기

○ 화재진압 및 인명구조상 문제점

-지상 7층에 위치하고, 복잡한 내부구조로 인하여 화재 시 다수의 인명피해 우려됨

-인명구조시 정확한 통제와 신속한 구조가 필요할 것으로 보임

○ 대  책

-소화기 비치 및 관계자 소화기, 옥내 소화전 이용 초기진화 방법 숙지 교육

-진압요원들은 지속적인 화재 가상 도상훈련 실시 후 신속한 인명 대피 방안 강구

5. 화재진압대책

□ 주위환경

○ 도로가 협소하여 진입하기 어렵고, 일방통행에 있어 많은 소방차가 부서하기 어려움

□ 화재취약장소 및 연소확대 요인

○ 대상물이 지상 7층에 있고, 복잡한 내부구조로 인한 인명 피해가 우려됨

□ 소화활동설비 활용시 참고사항

○ 건물 정면에 연결 송수관 점유

□ 출동부대 편성

출동구분	안전센터명	예상출동소방력			소방용수시설	방수 구수	수 관 연장수	방 수 소요시간	기 타
		차 량	인 원	출동거리 (소요시간)
1착대	돈암	3	9	2분	2049	1	10	4
2착대	종암	5	15	3분	2037	1	10	4
3착대	길음	2	6	4분		1	10	5
4착대	연건	2	6	5분		1	10	5

□ 출동대별 활동계획

○ 1착대 : - 건물 전면에 부서하여 연결송수관 점유

- 출입구를 통하여 지상 7층에 진입하여 인명구조

- 화점에 방수하여 초기진압 및 연소방지에 주력

- 탱크차는 소화전 2049호 점유하여 소방용수 공급 작업 실시

○ 2착대 : - 건물 우측면에 부서하여 도시가스 밸브를 차단

- 출입구를 통하여 지상 7층에 진입하여 인명구조

- 연소 확대 방지에 주력

- 탱크차는 소화전 2037호 점유하여 소방용수 공급 작업 실시

○ 3착대 : - 구조, 진압대원은 선착대 진입장소로 진입하여 인명대피 및 연소 확대 방지에 주력

6. 인명구조대책

○ 2인1조 인명구조 특공대 편성하여 옥내진입, 신속한 인명구조 및 인명검색

7. 구급활동대책

○ 응급환자 발생 시 현장 응급처치 후 서울대 병원 및 고대병원 응급실로 이송

위치도 및 평면도

위  치  도

평  면  도

출동로 및 배치도

출  동  로

배  치  도

취약지역 및 진압작전도

취약지역(사진)

진압작전도