피뢰설비 점검 결과

교량명	점검일자	점검사항	점검결과	보완사항	점검자	비고
여의샛강다리	2018. 6. 14	피뢰침 손상 여부 확인(육안)			공업6 김해중	고소에 설치되어 있어 점검불가
		접지시설 작동여부 확인	양호		공업6 김해중
		시설물 보완 필요성 검토 (피뢰침 추가 설치 등)	양호		공업6 김해중

※ 접지저항 값(기준 : 10Ω 이하)

측정위치	A 단자	B 단자
남 단	6	6
북 단	2	2