부서명	피복 개선의견	비고
고덕119 안전센터	① 현재 활동복은 등산복과에 많이 사용하는 폴리에스터와 폴리프로필렌의 혼합으로 제작되어 있다. 폴리에스터는 화재에 굉장히 약한 섬유로 국정감사에도 문제가 제기되어 나왔듯이, 불에 가열되면 대원들의 피부에 들러 붙을 수 있는 위험성과 단점이 있는 만큼, 대원들의 안전을 위해 미국과 유럽처럼 station wear인 활동복(출동대기복)을 면100%소재의 (티)셔츠로 전환할 필요가 있다. 굳이 셔츠가 아니더라도 현재 미국과 유럽에서는 방화복안에 입을수 있는 착용감 좋고 안전성이 확보되는 피복을 제작하여 출동대기복인 station wear로 착용하고 있다. ② 현재 지급되어 착용하는 기동복은 활동복의 안전성을 보안하기 위해 제작되어 지급되었으나, 안전성만을 중시하며 그 착용감이 실로 형편없다. 아라미드 60%, FR레이온 35%. 폴리우레탄 5%의 혼합섬유로 되어있어 화재에 안전성은 있지만 통기성과 착용감이 형편없다. 이러한 문제로 지난 여름 부산에서는 현장에서 기동복을 입고 탈진한 직원이 발생했을 정도이다. (그 외에로 직원들이 현장활동에 움직임이 너무 불편해 입는걸 꺼려한다). 이에 대한 대안으로 성능 기준은 그대로 두되, 통기성이나 수분흡수성에 대한 기준을 추가하고 혼방 비율에 대한 규정을 폐지하면 원단 혹은 피복 제조 업체에서 입찰을 위해 다양한 시도를 할 것이다.