2015년도 하반기소방용수일제조사 대기근무 편성표

팀	월	화	수	목	금
1팀	05일	13일	7일	15일	9일
2팀	12일	20일	14일	22일	16일
3팀	19일	6일	21일	8일	23일

조사방법

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검

1) 노후소화전 30년이상 점검 90년이전 점검하여 결과제출

A. B. C. D분류

구 분	D급	C급	B급	A급	기타
상 태	교체 필요	중점관리/향후교체	상태 양호	이상없음	폐전
조 치	우선교체	중점관리	지속관리	지속관리	정리

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

❍ 2015년도 주정차 단속실적이 미비한 부서(발산, 방화, 개화)는 주      차단속 추진에 만전을 기하기 바람 (1건이상)

❍  경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안고장발생보고

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 파악보고

❍수압조사 급격한 조작금지 (녹물 수도물유입)

근무방법

1) 각팀 오전 사무실 잔무처리후 오후14시 소방용수조사      실시 18시까지 출장하여 소방용수조사 실시

2) 오후근무자는 14시~18시까지 사무실 대기근무후

야간근무 실시