집중점검 결과 보고

(추석대비 점검병행)

○ 시 설 명 : 양화교

○ 점검일자 : 2015.  9. 10(목)

○ 점검구간 : 상부, 하부구간

○ 점검결과

위 치	점검결과	조치의견	점검사진	비고
P1점검통로 상부	- 종조인트 하부 콘크리 트 탈락	- 콘크리트 제거 및 낙하물 방지막 설치필요
A1 신축이음경계	포장경계 파손	이음부 포장보수필요
램프구간 보도	- 보도구간 잡초 식생	잡초 제거 필요
램프구간 보도	보도 옹벽 이격발생	이상유무 판단을 위해 경사게 설치검토
램프 교명주	관리표지판 손상	관리표지판 정비필요
P1 최외측받침	받침몰탈 측면상면 관통균열 발생	진행성 균열유무 판단하여 추후 보수

P2~P3	하천구간에 위치하여 상부 바닥판 점검이 어려움	점검대 설치 필요
차도구간	상부 표지판 들떠있어 탈락위험있음	표지판 체결상태 확인요망
렘프교 시점측 BOX형 옹벽	BOX 내부가 밀폐되어 있어 유지관리 곤란	렘프교 시점측 BOX 개구부 설치 및 출입문 설치 필요
점검통로 (P1~P4)	출입문 경첩 파손	출입문 보수 필요
P1 G13～ G14	배수관 이음새 불량	고정조치 필요
A2~A1 종조인트 하부 구간	조인트하부 콘크리트 탈락위험	콘크리트 탈락방지망 시설 필요		`
램프 구간 P3	점검통로 상부에서 하부로 이동하는 공간이 높아 이동 불가	점검 계단 설치 필요