하반기 포장보수 대상 위치도

위치 : 방화동길     연장 500m, 면적 104a

위치 : 강서로 상행 1~3차로.   연장 980m, 면적 103a