하수관로 공사대장 GIS DB 입력확인 점검표

■ 자치구명 :      구

① 하수관로 공사 입력자료(2013년 공사)

연번	단위업무	공사명	공사번호	공사규모		신설․개량시 측량 및 DB구축여부	대장입력률 (%)
				관경(mm)	연장(m)
1	예시) 개량	미아삼거리역 주변 하수암거 확대개량공사	강북-2013-0001	1.2~ 3.0	183	○	76.36
2
3
4
5

② 공사별 하수관로 공사대장 GIS 입력화면(2013년 공사) - (예시)

예시) 1번 미아삼거리역 주변 하수관로 확대개량공사

<점검표 작성 설명>

① 하수관거 공사 입력자료(2013년)

※ 하수도조회시스템의 <공사․용역관리> - <공사대장자료>

- 공사규모 연장 : 공사대장 또는 계획된 공사규모의 연장을 기입

- 신설․개량시 측량 및 DB구축여부 : 신설 또는 개량공사시 되메우기 전 절대측량하여 GIS DB 구축한 경우 “○" 기입 (DB 구축 확실히 계약한 경우도 “○" 기입)

(신설․개량에 해당되지 않으면 공란으로 표시)

- 대장 입력률 : 공사현황의 입력률 그대로 기재(입력률 높이기 위해 “스페이스바”, “1”, “·” 표시 등 의미 없는 입력 하지 말 것 - 물재생계획과 공사대장 건별 확인 예정)

② 공사별 하수관로 공사대장 GIS 입력화면 캡쳐(2013년도)

※ 하수도조회시스템의 <공사․용역관리> - <공사대장자료> - <회계년도 체크박스 클릭 후 2013으로 년도설정> - <입력한 해당공사명 더블클릭> - <공사대장입력현황보기 아이콘 클릭>

- 공사대장 현황보기 화면이 나온상태에서 캡쳐하여 작성.

- 하수관로 공사입력건수와 같도록 캡쳐 ex) 5건 공사 입력이 되어있는 경우 5개를 캡쳐하여 제출할 것