(제출1)  빗물받이 이설대상 조사표(예시)

※ 설치지점 : 횡단보도, 버스정류장, 지하철입구

관리번호	종로 - 001	위 치	종로구 종로 19
설치지점	횡단보도	규 격 (내부치수)	300×800
악취여부	발생	이설위치	하류 방향으로 5m 이동설치
위 치 도			사 진

(제출2)  조사 목록

관리번호	설치지점	위 치	규격	악취여부	이설위치
종로-001	횡단보도	종로구 종로 19	300x800	발생	5m

<유의사항>

★ 본 조사는 하수악취 관리지점(횡단보도, 버스정류장, 지하철입구)에 설치된 빗물받이 중 악취발생 빗물받이 이설을 위한 조사로서,

이번 조사결과를 바탕으로 2016년도 사업물량을 확정하고자 하니 정확한 조사 요망합니다.

※ 위치도 및 사진은 용량을 최대한 줄여서 첨부, 조사표 서식은 변경 금지

(제출1)  맨홀 내 부관, 인버트 설치대상 조사표(예시)

연 번	종로 - 1	위 치		종로구 종로 19
규격(내경)	900㎜	악취여부		발 생
상 태	낙차발생
조치계획	부관 설치
위 치 도			사 진

(제출2)  조사 목록

연번	위 치	규격	악취여부	상태	조치계획
종로-1	종로구 종로 19	900	발생	낙차발생	부관설치 또는 인버트 설치

<유의사항>

★ 본 조사는 맨홀 내 낙차 및 와류로 인한 하수악취의 발산을 방지하기 위하여 부관 또는 인버트 설치를 위한 조사로서,

이번 조사결과를 바탕으로 2016년도 사업물량을 확정하고자 하니 정확한 조사 요망합니다.

※ 위치도 및 사진은 용량을 최대한 줄여서 첨부, 조사표 서식은 변경 금지

(제출1)  하수박스 악취저감장치 설치지점 조사표(예시)

연 번	강동 - 1	위 치		강동구 고덕천 산책로
규 격	□1.5×1.5m	악취여부		발 생
상 태	커튼 설치되었으나 틈새로 악취 발생
위 치 도			사 진

(제출2)  조사 목록

연번	위 치	규격	악취여부	상태
강동 - 1	강동구 고덕천 산책로	□1.5×1.5m	발생	커튼 설치되었으나 틈새로 악취 발생

<유의사항>

★ 본 조사는 맨홀 내 낙차 및 와류로 인한 하수악취의 발산을 방지하기 위하여 부관 또는 인버트 설치를 위한 조사로서,

이번 조사결과를 바탕으로 2016년도 사업물량을 확정하고자 하니 정확한 조사 요망합니다.

※ 위치도 및 사진은 용량을 최대한 줄여서 첨부, 조사표 서식은 변경 금지