[붙임 1]

최 종 하 자 검 사 조 서

공 사 명		‘16년 한강교량 일상유지 보수공사 1공구(영동대교)
공 사 개 요		◦ A, B램프 교면포장(토공구간 포함) 14.37a ◦ A, B램프 신축이음 교체(4개소) ◦ 점검계단 설치(3개소) ◦ 도장보수 247㎡등
계 약 자		㈜영산씨엠건설 외 1개사 대표 김 정 민
착 공 일		2016. 02. 04.
준 공 일		2016. 12. 22.
하 자 담보기간	시기	2016. 12. 22.
	종기	2018. 12. 21.
하 자 검 사 일		2018. 12. 13.
검 사 결 과		점검방법 : 육안검사가 가능한 구간으로 육안점검 시행 - A, B램프 포장상태 이상 없음 - A, B램프 신축이음 이상 없음 - A, F램프 도장상태 이상 없음 - P3, P12, P21 점검계단 이상 없음
비 고		장비사용 여부 : 있음 □ 없음 □ ※ 있을 경우 사진첨부(2장)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  12.   17

검사자 : 임기7급        성명 : 이 제 택 (인)

검사자 : 지방시설주사보 성명 : 장 재 연 (인)

□ 붙임 1. 하자검사 주요 Check List 1부.

□ 붙임 2. 하자검사 현황사진 1부.  끝.

<붙임 1>

하자검사 주요 Check List

□ 공사명 : ‘16년 한강교량 일상유지 보수공사(영동대교)

구 분	점 검 사 항	특이사항 없음	하자발생 내용	비고
교면포장	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(ASP 포장)	■
	• 균열, 마모, 박리, 파손(콘크리트 포장)	□		해당없음
	• 단차, 파손(신축이음부 주변)	■
배수시설	• 뚜껑파손, 누락, 관 연결부 어긋남, 파손	□		해당없음
	• 지지철물 및 유출구의 이완 및 파손 등	□		해당없음
난간 및 연석	• 강재 도장 손상 및 부식	□		해당없음
	• 난간과 상판연결부의 결함, 파손	□		해당없음
	• 처짐, 균열, 박리, 파손, 철근노출 및 부식	□		해당없음
신축이음장치	• 본체 충격음, 본체유동 및 파손, 누수 여부	■
	• 유간부족 및 유간과다, 유간 오물퇴적	■
	• 신축이음부 누수 및 슬래브 접속면 백태 여부	■
	• 방수 물받이 고무재 파손여부	■
	• 후타재 단차(본체, 포장, 접속슬래브), 균열 및 파손	■
바닥판	• 균열, 박리, 파손, 철근노출 발생 여부	□		해당없음
	• 누수 및 백태(유리석회) 발생 여부 등	□		해당없음
주형(거더)	• 강재 주형 변형, 도장 부풀음, 부식, 박리	□		해당없음
	• 용접부 피로균열	□		해당없음
	• 볼트체결부 이완 및 누락	□		해당없음
	• 균열 및 변형 취약부(지간 중앙부, 지점부복부)	□		해당없음
	• 부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변) 중점 점검	□		해당없음
받침장치 (교좌장치)	• 본체 부식, 균열, 탈락, 도장열화, 누수, 침하, 이동경사	□		해당없음
	• 신축유간 부족, 수직보강재와 받침 편기상태	□		해당없음
	• 받침 물고임 및 부식	□		해당없음
	• 앵커볼트 균열, 파손, 절단, 변형	□		해당없음
	• 받침 몰탈 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하	□		해당없음
교대 및 교각	• 교대 회전(기울음), 침하(연직이동)	□		해당없음
	• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)	□		해당없음
	• 시공이음부 균열, 수면접촉부 침식	□		해당없음
콘크리트 구조물 보수	• 균열, 들뜸, 박리, 박락 발생 여부	□		해당없음
	• 보강섬유 부착 상태 등	□		해당없음
도장공사	• 들뜸(박리), 변색 백화, 얼룩 등 발생 여부	■
	• 균열, 박리, 주름, 팽창현상 등 발생 여부	■

※ 공종별 하자검사를 시행하고, 나머지는 비고란에 ‘해당없음’을 명시

<붙임 2>

영동대교 최종 하자점검 현황사진

[2016 한강교량일상유지보수공사 1공구(영동대교)]

B램프 신축이음 교체부위 상태 양호	B램프 교면포장 및 미끄럼방지 포장 상태 양호
B램프 토공구간 교면포장 및 미끄럼방지 포장 상태 양호	P3 점검계단 설치 상태 양호
P9 신축이음 후타재 보수 상태 양호	A램프 도장보수 상태 양호