재건설공사 시설물 하자보수 요청 내역

연번	시설물명(위치)	하자 내용	비고 (관련)
1-1	관리본관 2층 외부 계단(외측)	측면부 전체 누수(백태)	정수시설과-3805(16.11.29) 정수시설과-2272(16.07.11) 쾌청시에도 진행
1-2	관리본관 2층 외부 계단(외측)	측면부 전체 누수·균열·백태발생(근경)	정수시설과-3805(16.11.29) 정수시설과-2272(16.07.11) 쾌청시에도 진행
1-3	관리본관 2층 외부 계단(내측)	측면부 누수(낙수)	정수시설과-3805(16.11.29) 정수시설과-2272(16.07.11) 쾌청시에도 진행
2	관리본관~홍보관 연결통로(2층)	관리본관측 누수(낙수)	정수시설과-3805(16.11.29) 정수시설과-2272(16.07.11) 쾌청시에도 진행
3	송수펌프실~활탄지 사이 통로(중앙)	보도 구간 등 낙수 (※ 유도배수 이외의 근본적 조치 필요)	정수시설과-775(17.03.13) 쾌청시에도 진행
4	송수펌프실~활탄지 사이 통로(서측)	보도구간 낙수 및 차도 물고임 (※ 유도배수 이외의 근본적 조치 필요)	정수시설과-775(17.03.13)
5	송수펌프실~활탄지 사이 통로(동측)	보도구간 낙수 및 벽면타고 흐름 (※ 유도배수 이외의 근본적 조치 필요)	정수시설과-775(17.03.13)
6	전기실	누수로 인한 천장 흡음재 낙하 (※ 유도배수 이외의 근본적 조치 필요)	정수시설과-2272(16.07.11) 정수시설과-2841(16.08.30) 정수시설과-775(17.03.13)
7	전기실	누수로 인한 천장 흡음재 낙하 (※ 유도배수 이외의 근본적 조치 필요)	정수시설과-2272(16.07.11) 정수시설과-2841(16.08.30) 정수시설과-775(17.03.13)
8	공동구(중앙 조인트 부)	누수발생, 낙숫물 형광등 위로 떨어짐	정수시설과-2272(16.07.11) 정수시설과-90(17.01.09)
9	혼화지~응집지 조인트 부	누수(낙수)발생	정수시설과-2272(16.07.11) 정수시설과-3805(16.11.29)
10	본관~활탄지 사이	환기구로 빗물 다량 유입	정수시설과-2777(15.09.15) 정수시설과-2272(16.07.11)
11	문화재 본관 앞	도로침하(4×5m)구간 물고임	정수시설과-2211(15.07.27) 정수시설과-889(18.04.10)
12	문화재 본관 옆	도로 측구부분 침하(2개소), 물고임	정수시설과-2211(15.07.27) 정수시설과-889(18.04.10)
13	오존접촉지 외부 화단	화단 침하·함몰(토사 세굴) L=10m	정수시설과-973(15.04.03) 정수시설과-2272(16.07.11)
14	송수펌프실 지상부	보도침하 및 노면수 전기실 내 유입	정수시설과-2272(16.07.11)
15	염소투입동	건물내 배수 불량 및 외부우수 유입	정수시설과-2777(15.09.15) 정수시설과-2272(16.07.11) 정수시설과-3805(16.11.29)