연번	공 법 명	기술개발자	비고(특허)
1	PE부직포가 부착된 특수구조 아스팔트시트와 폴리우레탄 도막재의 상호결점을 보완하고 장점을 극대화한 I형 일체화 이음구조 및 부분접착(절연)방식의 복합방수공법	한국통신산업개발(주),삼성물산(주),김충업	특허 제10********호
2	고분자 PVC계 합성수지시트(PVC시트)와 저융점섬유(L.M.F)가 함유된 합성섬유시트를 열융착시켜 만든 H.P시트에 함침용 우레탄을 함침시키는 기술을 이용하는 방수공법	㈜한보엔지니어링	특허 제10********호
3	상부층에 장섬유 폴리에스테르 부직포가 부착된 자착식 아스팔트 방수시트위에 차열성능이 있는 노출우레탄을 함침시키고, 죠인트 부위는 유리섬유시트를 사용하여 상하부 이중보강하는 절연구조의 방수공법	한국석유공업(주)	특허 제10********호
4	도막재,보강재 및 아스팔트를 일체형으로 공장제작한 방수재의 연결부를 간접열풍에 의한 용융,융합과 방수층과 연결된 보강 날개구조에 의한 2차 보강접착으로 방수층의 연속성을 확보한 2층겹침 접합부를 형성하는 기술	대림산업(주),한양엔티	특허 제10********호