배수지, 정수지 방수·방식 하자발생 현황

번호	시 설 명	방수, 방식 종류	하자내용		공사(방수·방식)준공일	하자발생일	비 고
			하자위치	규모
1	화곡배수지	바닥 부착(에코패널) 벽체 도막(코스렘) 천정 도막(코스렘)	바닥(2304㎡) 벽체(4826㎡)	115㎡(480장) 225㎡	‘12.12.26	‘13.6.20	-바닥:‘15.9월 보수완료 -벽체:‘15.10월 보수완료 예정
2	우장산배수지	바닥 부착(에코패널) 천정 도막(코스렘)	바닥(3358㎡)	670㎡	‘12.12.26	‘13.6.20	-바닥: ‘15.6월 보수완료

※ 하자관련 사진 첨부