청계천 차집관로 성능개선공사 하자발생 현황
포장 단차(t=10mm)	경계석 들뜸 및 침하(1개소)	표층부 재료분리
하자발생 위치도 : 차집관로 사각맨홀(15번) 주변