하자보수시 유의사항

□ 하자보수는 다음 순서에 의거 진행하여 주시기 바랍니다.

1. 하자착공계 제출

2. 하자보수 시행 전 담당자에게 하자계획을 유선 연락하여 사전 식재 수목 규격 등을 검수(확인)

3. 하자보수 시행

4. 하자 종료 후 담당자와 함께 하자보수 결과 확인

5. 준공계 제출 - 위치 / 공종별 전 ․ 후 사진첩 1부 제출

□ 하자 준공검사시 규격 및 수형불량으로 재식재하는 일이 없도록 주의

□ 통보된 하자보수 물량 외에 추가로 하자가 발견되었을 시에는 금회에

하자보수 토록 조치하여 주시기 바랍니다.   끝.