【별첨 4】

하절기 밀폐공간 질식사고 예방 수칙

여름철에는 기온이 상승하고 집중 호우가 잦아 밀폐공간에서 미생물이 단시간에 쉽게 번식되어 유해가스가 다량 발생하고 산소농도가 급격히 떨어지는 현상 때문에 여름철 밀폐공간에서 일하는 근로자들이 질식 사망하는 경우가 자주 발생

[밀폐공간]

밀폐공간이란 근로자가 작업을 수행하는 공간 중 환기가 불충분한 상태에서 산소결핍, 유해가스로 인한 건강장해와 인화성물질에 의한 화재․폭발 등의 위험이 있는 장소로, 우물․수직갱․터널․잠함․피트․암거․맨홀․탱크․반응탑․정화조․침전조․집수조 등이 해당함.

밀폐공간 질식사고 예방수칙

□ 밀폐공간 질식 사망사고가 자주 발생하는 장소는 상하수도 맨홀, 오폐수 처리장 등으로서, 이러한 사고는 점검․보수․시공 작업 시 특히 많이 발생하며, 여름철(6~8월)에 집중

□ 밀폐공간에 출입하는 근로자에게 가스농도측정방법, 환기방법, 송기마스크 착용 방법, 응급처치 방법 등 교육실시

□ 밀폐공간 작업시작 전(출입하기 전) 및 작업 중(휴식후 재출입 등)에 적정 공기상태*가 되도록 환기, 공기 상태가 적정한지 산소농도 측정기, 유해가스농도 측정기 등으로 확인

* “적정공기”란 산소농도의 범위가 18퍼센트 이상 23.5퍼센트 미만, 탄산가스의 농도가 1.5퍼센트 미만, 황화수소의 농도가 10피피엠 미만 수준의 공기

※ 전국 한국산업안전보건공단 지도원(지역본부)을 통해 사업장 질식사고 예방을 위한 산소농도측정기, 유해가스농도측정기, 공기호흡기, 송기마스크, 이동식 환기팬 등의 장비를 무상대여 중

□ 밀폐작업 근로자외 다른 사람의 밀폐작업 장소 출입금지 및 출입금지 표지판 설치(보기 쉬운 장소에 게시)

아무리 급해도 재해자 구출시 송기마스크 등의 착용없이 밀폐공간 출입금지