하천시설 점검결과

○ 점검일시 : 2020.  1.  17.

○ 점검대상 : 성수구름다리, 구의동 보도육교, 잠실나루역 연결 보행육교

○ 점검결과

구 분		점검 결과 지적사항 및 조치 의견	비 고
보도육교	성수 구름다리	원목 핸드레일 일부 파손
	구의동 보행육교	핸드레일 L자형 브라켓 파손
	잠실나루역 연결 보행육교	특이사항 없음

붙 임 : 지적사항 현황사진 1부.  끝.

위와 같이 하천시설 점검결과를 제출합니다

2020.  1.  17.

점 검 자 :  직    공업7급   성명    박관호  (인)

직    시설9급   성명    나병윤  (인)

지적사항 현황사진

성수구름다리	성수구름다리
구의동 보행육교	구의동 보행육교
(점검 현황사진)	(점검 현황사진)
시설명 및 지적사항	시설명 및 지적사항

하천시설 점검결과

○ 점검일시 : 2020. 1. 17. 13:00~ 17:30

○ 점검대상

- 지하차도: 여의도 지하차도

- 보행교 등 : 국회의사상 연결 보행교, 당산동 샛강 보행육교, 당신역 연결 보행교, 가양 구름다리

○ 점검결과 : 특이사항 미발견

점검시설		점검 결과 지적사항 및 조치 의견	비 고
지하차도	여의도 지하차도	특이사항 미발견
보행교 등	여의도 국회의사당 연결 보행교 (여의도동 81)	〃
	당산동 샛강 보행육교 (당산동 91-2)	〃
	당산역 연결 보행교 (당산동91-2)	〃
	가양 구름다리 (가양동429-1)	〃

위와 같이 하천시설 점검결과를 제출합니다

2020.  1.  17.

점 검 자 :  직 시설(토목) 6급   성명    정창수  (인)

직 공업(기계) 6급   성명    윤  정  (인)

하천시설 점검결과

○ 점검일시 : 2020.  1. 15.

○ 점검대상 : 새남터보행육교,이촌2동보행육교,서부이촌동보도육교

○ 점검결과 :

구 분	점검 결과 지적사항 및 조치 의견	비 고
나 들 목 (지적 시설명 기재)
승 강 기 (지적 시설명 기재)
보도육교 (지적 시설명 기재)	이촌2동보도육교 경사로 노면 파손 다수 ⇒ 금년도 리모델링 공사시 보수 ※ 새남터,서부이촌동보도육교는 전반 적으로 양호함
지하차도 (지적 시설명 기재)

붙 임 : 지적사항 현황사진 1부.  끝.

위와 같이 하천시설 점검결과를 제출합니다

2020.  1. 15  .

점 검 자 :  직 시설6급 양정훈 (인)

직 시설6급 김일문 (인)

지적사항 현황사진

이촌2동보도육교 노면파손	이촌2동보도육교 노면파손
(점검 현황사진)	(점검 현황사진)
시설명 및 지적사항	시설명 및 지적사항
(점검 현황사진)	(점검 현황사진)
시설명 및 지적사항	시설명 및 지적사항

하천시설 점검결과

○ 점검일시 : 2020. 1. 15. 13:00 ~ 17:00

○ 점검대상

- 보행육교: 청암동 보도육교, 현대서비스 앞 보행육교, 거울분수 앞 보행육교

○ 점검결과 : 특이사항 미발견

점검시설		점검 결과 지적사항 및 조치 의견	비 고
보행육교	청암동 보도육교 (망원공원~청암동169)	특이사항 미발견
	현대서비스 앞 보행육교 (용산구 원효로4가 118-54)	특이사항 미발견
	거울분수 앞 보행육교 (마포구 상암동 1536-1)	특이사항 미발견

붙 임 : 지적사항 현황사진 1부.  끝.

위와 같이 하천시설 점검결과를 제출합니다

2020.  1.    15 .

점 검 자 :  시설(토목) 6급  성명  양 정 훈   (인)

공업(전기) 7급  성명  이 건 용   (인)