하 천 점 용  협 의  신 청 서

2018. 07.

서울시 중랑물재생센터

목    차

1. 하천점용허가신청서

2. 사업계획서

3. 피해방지계획서

4. 맨홀설치 위치도

5. 공사현황서

┌∎∨ 하천점용허가 ┐							처리기간
├□ 하천예정지안에서의 행위허가 ┤신청서							뒷면참조
└□ 연안구역안에서의 행위허가 ┘
신청인	①성 명 (법인의명칭)	중랑물재생센터 소장	② 주민등록번호 (법인은 대표자의 성명 및 주민등록번호)		218-83-00166
	③주 소	서울시 성동구 자동차시장 3길 64(송정동)		④전화번호		02-2211-2572
점 용 〈행위〉개 요	⑤하 천 명	청계천 (지방하천)
	⑥점용(행위)위치	고산자교 하류 (위치도 별첨)		⑦점용(행위)면적						245㎡ (12.25㎡ × 20개소)
	⑧점용(행위)목적	차집관거 성능 개선공사로 인한 하천점용
	⑨점용(행위)기간	2018년 12월 31일 까지
하천법 제33조제1항(제40조제1항)∙동법시행령 제24조(제31조제1항) 및 동법시행규칙 제19조(제22조)의 규정에 의하여 위와 같이 하천점용허가(하천예정지/연안구역안에서의 행위허가)를 신청합니다. 2018 년 07월 일 신청인 중랑물재생센터 (서명 또는 인) 서울시장 귀하
※점용목적은 하천법 제33조제1항 각호의 점용목적별로 그 내역 (예 : 점용목적이 유수사용인 경우에는 연간사용량, 순간최대사용량, 1일 최대사용시간, 연중사용기간 등)을 구체적으로 기재합니다.									수수료
									뒷면참조

《뒷면》

점용(행위)의 목적	처 리 기 관		처리기간	허가수수료
	국가하천	지방1급하천 지방2급하천
유수의 사용	홍수통제소	특별시∙광역시∙도	22일	점용료의1천분의1
토지의 점용	특별시∙광역시∙도	특별시∙광역시∙도	10일	없 음
하천부속물의 점용	지방국토관리청	특별시∙광역시∙도	14일	점용료의1천분의1
공작물의신축∙개축∙변경	점용허가:지방국토관리청 기타:특별시∙광역시∙도	특별시∙광역시∙도	20일	공사비(용지비및보상비를 제외한다)의1천분의1
댐 및 하구둑의 신축∙개축∙변경	건설교통부	특별시∙광역시∙도	60일	공사비(용지비및보상비를 제외한다)의1천분의1
토지의 굴착∙성토∙절토 기타 토지의 형질변경	점용허가:지방국토관리청 기타:특별시∙광역시∙도	특별시∙광역시∙도	28일	공사비(용지비및보상비를 제외한다)의1천분의1
토석∙모래∙자갈 또는 하천 산출물의 채취	특별시∙광역시∙도	특별시∙광역시∙도	20일	점용료의1천분의1
스케이트장∙유선장의설치	특별시∙광역시∙도	특별시∙광역시∙도	20일	없 음
식물(죽목)의 재식	특별시∙광역시∙도	특별시∙광역시∙도	5일	없 음
선박의 운항	특별시∙광역시∙도	특별시∙광역시∙도	12일	없 음

사업계획서

1. 사 업 명 : 청계천 차집관로 성능개선공사

2. 위    치 : 청계천 우안(고산자교~한양여대 앞)

3. 목    적 : 청계천에 설치된 차집관로의 노후 파손 균열 등을 보수하여 하천오염방지               및 차집관로 내구연한 증대

4. 공사기간 :  2017.12.18 ∼ 2018.12.31까지

5. 사업시행자 : 서울시 중랑물재생센터

6. 사업개요

∙ 단면보수 = 12,499 ㎡

∙ 보수보강 =  1,051 ㎡

∙ 맨홀보수 20개소, 기타 부대공 1식

7. 예산현황

가. 총예산 : 4,195백만원

나. 자금내역

공 종	금 액 (백만원)	비고
도급예정액	4,095
이 전 비	100
계	4,195

다. 연차별 투입계획

계	2018년	비고
총 예 산	4,195백만원

피해방지 계획서

1. 기본방향

차집관로 성능 개선공사에 따른 주변 생활환경에 대한 피해 최소화를 위하여 맨홀보수에 따른 점용면적을 최소화 하고 사전에 피해를 최소화하기 위해 방지시설을 계획하였음.

2. 작업시 고려사항 검토방안

① 맨홀보수 위치별 세부 작업일정 필요

- 맨홀보수 시 점용면적 및 세부 설치위치

∙  점용면적 : 가로 3.5m x 세로 3.5m x 20개소 = 245㎡

∙  설치위치 : 맨홀매몰, 맨홀간 거리, 각 여건에 맞게 설치예정

- 맨홀보수 작업 시 이용시민과 분리가 가능한 안전휀스 및 라바콘 설치계획

맨홀위치가 도보에 있는 경우	맨홀위치가 자전거도로에 있는 경우

② 맨홀보수 작업 시 맨홀 주변에 설치되는 안전시설물 설치계획

- 안전사고를 예방하기 위하여 당일 작업예정구간에 신호수 배치

- 맨홀작업 주변 안전휀스를 설치하고, 우회 도로를 확보

- 강우가 예보될 시 작업중지 및 안전시설물 철수

맨홀설치 위치도

개소당 점용면적

청계천 차집관거 성능개선공사

시설명	위 치	점용면적(20개소)
		폭(m)	너비(m)	면적(m²)
청계천 차집관거	청계천 우안 (고산자교~한양여대 앞)	3.5	3.5	245

※ 본 공사는 청계천 차집관로 성능개선 공사임.

사각맨홀 (# 3)

원형맨홀 (# 8)