하 천 점 용  협 의  신 청 서

2018. 04.

서울시 중랑물재생센터

목    차

1. 하천점용허가신청서

2. 위치도(별도 붙임)

3. 사업계획서

4. 피해방지계획서

5. 차량진출입

6. 공사현황서

┌∎∨ 하천점용허가 ┐							처리기간
├□ 하천예정지안에서의 행위허가 ┤신청서							뒷면참조
└□ 연안구역안에서의 행위허가 ┘
신청인	①성 명 (법인의명칭)	중랑물재생센터 소장	② 주민등록번호 (법인은 대표자의 성명 및 주민등록번호)		218-83-00166
	③주 소	서울시 성동구 자동차시장 3길 64(송정동)		④전화번호		02-2211-2572
점 용 〈행위〉개 요	⑤하 천 명	청계천 (지방하천)
	⑥점용(행위)위치	고산자교 하류 (위치도 별첨)		⑦점용(행위)면적						4,000㎡ (500㎡ × 8개소)
	⑧점용(행위)목적	차집관거 성능 개선공사로 인한 하천점용
	⑨점용(행위)기간	2018년 06월 30일 까지
하천법 제33조제1항(제40조제1항)∙동법시행령 제24조(제31조제1항) 및 동법시행규칙 제19조(제22조)의 규정에 의하여 위와 같이 하천점용허가(하천예정지/연안구역안에서의 행위허가)를 신청합니다. 2018 년 04월 일 신청인 중랑물재생센터 (서명 또는 인) 서울시장 귀하
※점용목적은 하천법 제33조제1항 각호의 점용목적별로 그 내역 (예 : 점용목적이 유수사용인 경우에는 연간사용량, 순간최대사용량, 1일 최대사용시간, 연중사용기간 등)을 구체적으로 기재합니다.									수수료
									뒷면참조

《뒷면》

점용(행위)의 목적	처 리 기 관		처리기간	허가수수료
	국가하천	지방1급하천 지방2급하천
유수의 사용	홍수통제소	특별시∙광역시∙도	22일	점용료의1천분의1
토지의 점용	특별시∙광역시∙도	특별시∙광역시∙도	10일	없 음
하천부속물의 점용	지방국토관리청	특별시∙광역시∙도	14일	점용료의1천분의1
공작물의신축∙개축∙변경	점용허가:지방국토관리청 기타:특별시∙광역시∙도	특별시∙광역시∙도	20일	공사비(용지비및보상비를 제외한다)의1천분의1
댐 및 하구둑의 신축∙개축∙변경	건설교통부	특별시∙광역시∙도	60일	공사비(용지비및보상비를 제외한다)의1천분의1
토지의 굴착∙성토∙절토 기타 토지의 형질변경	점용허가:지방국토관리청 기타:특별시∙광역시∙도	특별시∙광역시∙도	28일	공사비(용지비및보상비를 제외한다)의1천분의1
토석∙모래∙자갈 또는 하천 산출물의 채취	특별시∙광역시∙도	특별시∙광역시∙도	20일	점용료의1천분의1
스케이트장∙유선장의설치	특별시∙광역시∙도	특별시∙광역시∙도	20일	없 음
식물(죽목)의 재식	특별시∙광역시∙도	특별시∙광역시∙도	5일	없 음
선박의 운항	특별시∙광역시∙도	특별시∙광역시∙도	12일	없 음

사업계획서

1. 사 업 명 : 청계천 차집관로 성능개선공사

2. 위    치 : 청계천 우안(고산자교~한양여대 앞)

3. 목    적 : 청계천에 설치된 차집관로의 노후 파손 균열 등을 보수하여 하천오염방지               및 차집관로 수명연장

4. 공사기간 :  2017. 12. 18 ∼ 2018. 06. 30까지

5. 사업시행자 : 서울시 중랑물재생센터

6. 사업개요

∙ 단면보수 = 12,499 ㎡

∙ 보수보강 =  1,051 ㎡

∙ 기타 부대공 1식

7. 예산현황

가. 총예산 : 4,195백만원

나. 자금내역

공 종	금 액 (백만원)	비고
도급예정액	4,095
이 전 비	100
계	4,195

다. 연차별 투입계획

계	2018년	비고
총 예 산	4,195백만원

피해방지 계획서

1. 기본방향

차집관로 성능 개선공사에 따른 주변 생활환경에 대한 피해 최소화를 위하여 물 돌리기 엔진양수기의 과다한 소음을 줄이고 사전에 피해방지 요인을 검토하여  피해를 최소화하기 위해 방지시설을 계획하였음.

2. 작업시 고려사항 검토방안

① 물 돌리기 구간별 세부 작업일정 필요

- 구간별 양수기 사용기간 및 세부 설치위치

∙  사용기간 : 약100일 간 10시간/일 가동예정

∙  설치위치 : 맨홀매몰, 맨홀간 거리, 각 여건에 맞게 설치예정

- 양수기 설치시 이용시민과 분리가 가능한 가림막 및 디자인휀스 설치계획

맨홀위치가 도보에 있는 경우	맨홀위치가 조경물에 있는 경우

② 물 돌리기 작업 시 차집 관로 내에 설치되는 가림막 및 모래마대 설치 및 강우시 조치계획

- 관로 내에 작업 중 유량을 감소시키기 위해 수문 설치예정

- 돌발 사고를 예방하기 위하여 당일 작업예정구간 뒤에 그물망 설치예정

- 강우가 예보될 시 작업중지 및 장비철수(본사 차고지에 장비보관 예정)

- 돌발 강우 시 인명피해를 예방하기 위해 지상상시 근무자와 내부근무자간             신속한 대처를 하기 위해 무전장치 사용예정

③ 맨홀 사용시(혹 개폐 시) 안전관리

∙  이용시민의 안전을 위해 신호수의 안내를 통해 통제를 하고, 일몰 후 통제할           시에 콘라이트 및 윙카를 사용하여 통행로를 구분시키고 로봇신호수 필요시 설치

∙  잠금장치가 되어있는 맨홀 이용 후, 안전을 위해 철저히 잠금하여 안전에 피해         없도록 조치

④ 엔진양수기 및 발전기 등 장비 사용시 피해 방지대책

∙ 공사중 소음방지대책 : 간이 방음벽설치(비계파이프, 가림천막)

- 공사시 장비에 의해 발생되는 건설소음은 일시적으로 이로 인한 영향을 최소화         시켜 민원 최소화

- 가능한 주간(09:00∼18:00)작업 실시

- 공사차량 주행속도를 공사장 내 및 진입로에서는 10km/hr 이내로 제한

- 공종별 장비의 효과적 투입과 연속작업을 피하여 집중적인 소음의 발생억제

- 건설공사장 소음관리요령(환경부)을 준수하여 공사시행

차량진출입도

청계천 차집관거 성능개선공사

시설명	위 치	점용면적
		폭(m)	너비(m)	면적(m²)
청계천 차집관거	청계천 우안 (고산자교~한양여대 앞)	20	100	2000

※ 본 공사는 청계천 차집관로 성능개선 공사임.

사각맨홀 (# 3)

원형맨홀 (# 8)