서울시 생태하천 유지용수 현황파악

	자치단체별 유지관리 현황 유지관리문제점 기입내용
1. 계획 유량대로 향상 유지수를 공급하고 있는가? 2. 하천으로 공급된 이후 하천내에 (하천내 부영양화 현상) 재오염 발생의 민원이 없는지? 3. 하천내 수량 방류후 수질측정은 하고 있는지 자료 제공 여부? 4. 공급된 하천 하류의 수질과 관련하여, 민원 및 기타의견 제시 필요

	작성시 숙지사항
1. 기 작성된 자료는 지자체로부터 제공받은 자료임 2. 이에 추가부분이나 부적절한 자료부분의 경우 검토후 송부 요망 3. 특히 자체적 수질 측정부분에 대한 사항 자세히 정리 4. 이용자 시설물에 대한 개선 대책 등에 대하여 지자체 별도로 필요시 별도 작성 제시

서울시 생태하천 유지용수 현황

도봉천

1. 하 천 명 : 도봉천

2. 재이용수 : 중랑물재생센터

3. 취수지점 : 중랑물재생센터 처리수 재이용수

4. 방 류 점 : 도봉천 무수교 하류 10m지점

5. 방류량(㎥/일)

계획	실제(2015년)
20,000	7,600~8,369

6. 중랑물재생센터 처리수 수질(용수공급시설)

PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-P (mg/l)	T-N (mg/l)	총대장균수 (개/100ml)
6.38	1.78	1.05	10.007	0.09	19.16

7. 담당부서 및 담당자

취수지점	방류지점(지자체)
중랑물재생센터 임정미 주무관 2211-2586	도봉구 안전치수과 하천관리팀 2091-4112

8. 위치도

9. 취수 및 시점 방류 전경

취수지점	방류지점

10. 유지관리 문제점

관리자 의견 :

도봉천2천

1. 하 천 명 : 도봉천

2. 재이용수 :

3. 취수지점 :

4. 방 류 점 :

5. 방류량(㎥/일)

계획	실제(2015년)

6. 용수공급시설

PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-P (mg/l)	T-N (mg/l)	총대장균수 (개/100ml)

7. 담당부서 및 담당자

취수지점	방류지점(지자체)
	도봉구 안전치수과 하천관리팀 2091-4112

8. 위치도

방류현황도 첨부

9. 취수 및 시점 방류 전경

취수지점	방류지점
전경사진 첨부	전경사진 첨부

10. 유지관리 문제점

관리자 의견 :

방학천

1. 하 천 명 : 방학천

2. 재이용수 : 중랑물재생센터

3. 취수지점 : 중랑물재생센터 처리수 재이용수

4. 방 류 점 :

5. 방류량(㎥/일)

계획	실제(2015년)
20,000	5,769~8,369

6. 중랑물재생센터 처리수 수질(용수공급시설)

PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-P (mg/l)	T-N (mg/l)	총대장균수 (개/100ml)
6.38	1.78	1.05	10.007	0.09	19.16

7. 담당부서 및 담당자

취수지점	방류지점(지자체)
중랑물재생센터 임정미 주무관 2211-2586	도봉구 안전치수과 하천관리팀 2091-4112

8. 위치도

위치도

방류현황도 첨부

9. 취수 및 시점 방류 전경

취수지점	방류지점
전경사진 첨부	전경사진 첨부

10. 유지관리 문제점

관리자 의견 :

당현천

1. 하 천 명 : 당현천

2. 재이용수 : 중랑물재생센터

3. 취수지점 : 중랑물재생센터 처리수 재이용수, 지하철 지하수 및 주요건물 지하수

4. 방 류 점 :

5. 방류량(㎥/일)

계획	실제(2015년)
36,000	10,321~31,572

6. 중랑물재생센터 처리수 수질(용수공급시설)

PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-P (mg/l)	T-N (mg/l)	총대장균수 (개/100ml)
6.38	1.78	1.05	10.007	0.09	19.16

7. 담당부서 및 담당자

취수지점	방류지점(지자체)
중랑물재생센터 임정미 주무관 2211-2586	노원구 물안전관리과 물관리팀 2116-4166~73

8. 위치도

방류현황도 첨부

9. 취수 및 시점 방류 전경

취수지점	방류지점
전경사진 첨부

10. 유지관리 문제점

관리자 의견 :

우이천

1. 하 천 명 : 우이천

2. 재이용수 : 중랑물재생센터

3. 취수지점 : 중랑물재생센터 처리수 재이용수

4. 방 류 점 : 덕성여대 하류 10m지점, 쌍문교 하류 20m지점

5. 방류량(㎥/일)

계획	실제(2015년)
30,000	4,176~21,952

6. 중랑물재생센터 처리수 수질(용수공급시설)

PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-P (mg/l)	T-N (mg/l)	총대장균수 (개/100ml)
6.38	1.78	1.05	10.007	0.09	19.16

7. 담당부서 및 담당자

취수지점	방류지점(지자체)
중랑물재생센터 임정미 주무관 2211-2586	강북구, 도봉구, 노원구, 성북구, 강북구 노원구 물안전관리과 물관리팀 2116-4166, 강북구 안전치수과 하천관리팀 901-5884 성북구 안전치수과 치수팀 2241-362

8. 위치도

방류현황도 첨부

9. 취수 및 시점 방류 전경

덕성여대 하류 방류점	쌍문교 하류 방류점
	전경사진 첨부

10. 유지관리 문제점

관리자 의견 :

대동천

1. 하 천 명 : 대동천

2. 재이용수 : 중랑물재생센터

3. 취수지점 : 중랑물재생센터 처리수 재이용수

4. 방 류 점 :

5. 방류량(㎥/일)

계획	실제(2015년)
5,000

6. 중랑물재생센터 처리수 수질(용수공급시설)

PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-P (mg/l)	T-N (mg/l)	총대장균수 (개/100ml)
6.38	1.78	1.05	10.007	0.09	19.16

7. 담당부서 및 담당자

취수지점	방류지점(지자체)
중랑물재생센터 임정미 주무관 2211-2586	도봉구 안전치수과 하천관리팀 2091-4112

8. 위치도

방류현황도 첨부

9. 취수 및 시점 방류 전경

덕성여대 하류 방류점	쌍문교 하류 바류점
전경사진 첨부	전경사진 첨부

10. 유지관리 문제점

관리자 의견 :

묵동천

1. 하 천 명 : 묵동천

2. 재이용수 : 중랑물재생센터

3. 취수지점 : 중랑물재생센터 처리수 재이용수

4. 방 류 점 :

5. 방류량(㎥/일)

계획	실제(2015년)
10,000	3,244~10,140

6. 중랑물재생센터 처리수 수질(용수공급시설)

PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-P (mg/l)	T-N (mg/l)	총대장균수 (개/100ml)
6.38	1.78	1.05	10.007	0.09	19.16

7. 담당부서 및 담당자

취수지점	방류지점(지자체)
중랑물재생센터 임정미 주무관 2211-2586	노원구 물안전관리과 물관리팀 2116-4166 중랑구 맑은환경과 수질관리팀 2094-2412

8. 위치도

방류현황도 첨부

9. 취수 및 시점 방류 전경

취수지점	방류지점
전경사진 첨부	전경사진 첨부

10. 유지관리 문제점

관리자 의견 :

성북천

1. 하 천 명 : 성북천

2. 재이용수 : 청계천용수 + 지하철용수 + 통신구

3. 취수지점 : 청쳬천 합류부

4. 방 류 점 : 한성대 입구

5. 방류량(㎥/일)

계획	실제(2015년)
17,500

6. 성북천 유지용수 수질(현황)

PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-P (mg/l)	T-N (mg/l)	총대장균수 (개/100ml)

7. 담당부서 및 담당자

취수지점	방류지점(지자체)
동대문구 치수과 2127-4858	성북구 안전치수과 치수팀 2241-3622

8. 위치도

방류현황도

9. 취수 및 시점 방류 전경

한성교 상류 방류지점	청계천 합류전 지점

10. 유지관리 문제점

관리자 의견 :

정릉천

1. 하 천 명 : 정릉천

2. 재이용수 : 청계천용수 + 지하철용수 + 통신구

3. 취수지점 : 청쳬천 합류부

4. 방 류 점 : 정릉천 복개부 종점

5. 방류량(㎥/일)

계획	실제(2015년)
30,000

6. 정릉천 유지용수 수질(현황)

PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-P (mg/l)	T-N (mg/l)	총대장균수 (개/100ml)

7. 담당부서 및 담당자

취수지점	방류지점(지자체)
동대문구 치수과 2127-4858	성북구 안전치수과 치수팀 2241-3622

8. 위치도

위치도

방류현황도

9. 취수 및 시점 방류 전경

방류지점	청계천 합류전 지점

10. 유지관리 문제점

관리자 의견 :

탄천

1. 하 천 명 : 탄천

2. 재이용수 :

3. 취수지점 :

4. 방 류 점 :

5. 방류량(㎥/일)

계획	실제(2015년)

6. 탄천 유지용수 수질(현황)

PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-P (mg/l)	T-N (mg/l)	총대장균수 (개/100ml)

7. 담당부서 및 담당자

취수지점	방류지점(지자체)
송파구 치수과 2147-3362	강남구 치수과 3423-6613

8. 위치도

방류현황도 첨부

9. 취수 및 시점 방류 전경

취수지점	방류지점
전경사진 첨부	전경사진 첨부

10. 유지관리 문제점

관리자 의견 :

성내천

1. 하 천 명 : 성내천

2. 재이용수 : 한강원수

3. 취수지점 : 아산병원 옆 성내천 하도(한강원수)

4. 방 류 점 : 마천동 인공폭포

5. 방류량(㎥/일)

계획	실제(2015년)
18,000

6. 성내천 유지용수 수질(현황)

PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-P (mg/l)	T-N (mg/l)	총대장균수 (개/100ml)

7. 담당부서 및 담당자

취수지점	방류지점(지자체)
송파구 치수과 2147-3362	송파구 치수과 2147-3362

8. 위치도

방류현황도

9. 취수 및 시점 방류 전경

취수지점	방류지점

10. 유지관리 문제점

관리자 의견 :

고덕천

1. 하 천 명 : 고덕천

2. 재이용수 : 한강 합류부(하상여과수)

3. 취수지점 : 한강둔치(하상여과수)

4. 방 류 점 : 상일동6길 삼성Eng옆 벽천

5. 방류량(㎥/일)

계획	실제(2015년)
10,000

6. 고덕천 유지용수 수질(현황)

PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-P (mg/l)	T-N (mg/l)	총대장균수 (개/100ml)

7. 담당부서 및 담당자

취수지점	방류지점(지자체)
송파구 치수과 2147-3362	송파구, 치수과 2147-3362

8. 위치도

방류현황도

9. 취수 및 시점 방류 전경

중류 방류지점	방류지점

10. 유지관리 문제점

관리자 의견 :

양재천

1. 하 천 명 : 양재천

2. 재이용수 :

3. 취수지점 :

4. 방 류 점 :

5. 방류량(㎥/일)

계획	실제(2015년)

6. 양재천 유지용수 수질(현황)

PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-P (mg/l)	T-N (mg/l)	총대장균수 (개/100ml)

7. 담당부서 및 담당자

취수지점	방류지점(지자체)
서초구 물관리과 양재천관리팀 2155-7313	서초구 물관리과 양재천관리팀 2155-7313

8. 위치도

방류현황도 첨부

9. 취수 및 시점 방류 전경

취수지점	방류지점
전경사진 첨부	전경사진 첨부

10. 유지관리 문제점

관리자 의견 :

세곡천

1. 하 천 명 : 세곡천

2. 재이용수 : 탄천(하상여과수)

3. 취수지점 : 탄천, 세곡천 합류부

4. 방 류 점 : 은곡교

5. 방류량(㎥/일)

계획	실제(2015년)
14,000

6. 세곡천 유지용수 수질(현황)

PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-P (mg/l)	T-N (mg/l)	총대장균수 (개/100ml)

7. 담당부서 및 담당자

취수지점	방류지점(지자체)
강남구 하수팀 3423-6612	강남구 하수팀 3423-6612

8. 위치도

방류현황도 첨부

9. 취수 및 시점 방류 전경

취수지점	방류지점

10. 유지관리 문제점

관리자 의견 :

반포천

1. 하 천 명 : 반포천

2. 재이용수 : 한강 합류부(하상여과수 및 원수)

3. 취수지점 : 반포천 한간 합류부(원수취수), 동작역 하상여과수 취수

4. 방 류 점 : 반포천 복개구간 말단부

5. 방류량(㎥/일)

계획	실제(2015년)
32,000 (한강수 10,000ton, 하상여과수 12,000ton)

6. 반포천 유지용수 수질(현황)

PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-P (mg/l)	T-N (mg/l)	총대장균수 (개/100ml)

7. 담당부서 및 담당자

취수지점	방류지점(지자체)
서초구 물관리과 하천팀 2155-7152	서초구 물관리과 하천팀 2155-7152

8. 위치도

방류현황도

9. 취수 및 시점 방류 전경

취수지점	방류지점

10. 유지관리 문제점

관리자 의견 :

목감천

1. 하 천 명 : 반포천

2. 재이용수 : 한강 합류부(하상여과수 및 원수)

3. 취수지점 : 반포천 한간 합류부(원수취수), 동작역 하상여과수 취수

4. 방 류 점 : 반포천 복개구간 말단부

5. 방류량(㎥/일)

계획	실제(2015년)

6. 목감천 유지용수 수질(현황)

PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-P (mg/l)	T-N (mg/l)	총대장균수 (개/100ml)

7. 담당부서 및 담당자

취수지점	방류지점(지자체)
구로구, 치수과 860-3153	구로구, 치수과 860-3153

8. 위치도

방류현황도 첨부

9. 취수 및 시점 방류 전경

취수지점	방류지점
전경사진 첨부	전경사진 첨부

10. 유지관리 문제점

관리자 의견 :  2005년 “안양천외 17개 하천기본설계 보고서”에 의하면 목표유량을 초과하여 하수처리수를 공급하지 않는 것으로 계획

도림천

1. 하 천 명 : 도림천

2. 재이용수 : 한강원수

3. 취수지점 : 성상대교 하류(한강원수)

4. 방 류 점 : 구로디지털 단지역

5. 방류량(㎥/일)

계획	실제(2015년)
16,000

6. 도림천 유지용수 수질(현황)

PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-P (mg/l)	T-N (mg/l)	총대장균수 (개/100ml)

7. 담당부서 및 담당자

취수지점	방류지점(지자체)
영등포구 치수과 2670-3857	영등포구 치수과 2670-3857

8. 위치도

유지용수 공급량 모식도

9. 취수 및 시점 방류 전경

취수지점	방류지점

10. 유지관리 문제점

관리자 의견 :

홍제천

1. 하 천 명 : 홍제천

2. 재이용수 : 하상여과수

3. 취수지점 : 한강하류부(하상여과수)

4. 방 류 점 : 홍지문, 유진상가

5. 방류량(㎥/일)

계획	실제(2015년)
43,000

6. 홍제천 유지용수 수질(현황)

PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-P (mg/l)	T-N (mg/l)	총대장균수 (개/100ml)

7. 담당부서 및 담당자

취수지점	방류지점(지자체)
마포구 치수과 하천팀 3153-9832	마포구 치수과 하천팀 3153-9832

8. 위치도

방류현황도

9. 취수 및 시점 방류 전경

유진상가 방류지점	홍지문 방류지점

10. 유지관리 문제점

관리자 의견 :

불광천

1. 하 천 명 : 불광천

2. 재이용수 : 하상여과수

3. 취수지점 : 한강하류부(하상여과수)

4. 방 류 점 : 신사교

5. 방류량(㎥/일)

계획	실제(2015년)
20,000

6. 불광천 유지용수 수질(현황)

PH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-P (mg/l)	T-N (mg/l)	총대장균수 (개/100ml)

7. 담당부서 및 담당자

취수지점	방류지점(지자체)
마포구 치수과 하천팀 3153-9832	마포구 치수과 하천팀 3153-9832

8. 위치도

방류현황도

9. 취수 및 시점 방류 전경

방류지점	홍지문 방류지점

10. 유지관리 문제점

관리자 의견 :